Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Depanare > Indicatoare şi mesaje de avertizare > Mesaje

## Mesaje

Dacă apar următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile.

- Energia bateriei este scăzută. Încărcaţi imediat acumulatorii. În funcţie de condiţiile de utilizare sau de tipul de acumulatori, indicatorul se poate aprinde intermitent chiar dacă au mai rămas 5-10 minute de funcţionare a bateriei.

A se utiliza numai cu o baterie compatibilă.

- Bateria introdusă nu este un acumulator NP-BN1 (livrat).

Aparat foto supraîncălzit Lăsaţi-l să se răcească

- Temperatura aparatului foto a crescut. Aparatul foto se poate închide automat sau nu veţi putea înregistra filme. Lăsaţi aparatul foto într-un loc rece, până când scade temperatura.

Eroare memorie internă

- Închideţi şi reporniţi aparatul foto.

Reintroduceţi cardul de memorie.

- Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto. [Detalii]

- Contactele cardului de memorie sunt murdare.

- Cardul de memorie este deteriorat.

Cardul de memorie nu este corect formatat.

- Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto. [Detalii]

Este posibil ca acest card de memorie să nu poată înregistra sau reda filme în mod corect.

- Cardul de memorie introdus nu poate fi utilizat de aparatul foto. [Detalii]

Depăşire zonă tampon. Scrierea pe suport nu a fost încheiată la timp.

- Dacă utilizaţi un card de memorie pe care s-a înregistrat şi de pe care s-a şters în mod repetat sau care a fost formatat pe un alt aparat foto, este posibil ca viteza de înregistrare să fie scăzută. Efectuaţi mai întâi o copie de siguranţă a datelor de pe card pe un computer, apoi formataţi cardul înainte de a-l utiliza. [Detalii]

- Viteza de scriere pe cardul de memorie pe care îl utilizaţi nu este suficientă pentru înregistrarea filmelor. Utilizaţi un „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick PRO Duo” (Mark2) sau un card SD (Clasa 4 sau mai rapidă).

Cardul de memorie este blocat. Verificaţi clapeta.

- Utilizaţi cardul de memorie cu comutator de protejare la scriere şi comutatorul este în poziţia LOCK. Aduceţi comutatorul în poziţia de înregistrare.

Cardul de memorie poate fi doar citit.

- Aparatul foto nu poate înregistra sau şterge imagini pe/de pe acest card de memorie.

Scrierea cardului memorie nu a fost corect finalizată Recuperare date

- Reintroduceţi cardul de memorie şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Nicio imagine

- În memoria internă nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.

- În acest folder de pe cardul de memorie nu au fost înregistrate imagini care să poată fi redate.

Fără imagini statice

- Nu există imagini 3D care pot fi redate în modul [Vizualizare 3D].

- Folderul selectat sau data selectată nu conţin un fişier care să poată fi redat într-o prezentare de imagini.

S-a găsit un fişier care nu a fost recunoscut

- Aţi încercat să ştergeţi un folder care conţine un fişier care nu se poate reda pe acest aparat foto. Ştergeţi fişierul pe un computer, apoi ştergeţi folderul.

Eroare folder. Nu se poate înregistra în folderul selectat. Selectaţi un alt folder.

- Un folder cu primele trei cifre identice există deja pe cardul de memorie (de exemplu: 123MSDCF şi 123ABCDE). Selectaţi un alt folder [Detalii] sau creaţi un folder nou [Detalii].

Creare mai multe foldere imposibilă

- Folderul a cărui denumire începe cu „999” există deja pe cardul de memorie. În acest caz, nu puteţi crea alte foldere.

Golire conţinut folder

- Aţi încercat să ştergeţi un folder care conţine unul sau mai multe fişiere. Ştergeţi toate fişierele şi apoi ştergeţi folderul.

Folder protejat.

- Aţi încercat să ştergeţi un folder ca protejat doar pentru citire pe un computer.

Eroare de fişier.

- A apărut o eroare la redarea imaginii.
  Nu se garantează redarea, pe acest aparat foto, a fişierelor conţinând imagini procesate pe un computer sau a fotografiilor realizate cu alte aparate foto.

Folder protejat la scriere

- Aţi selectat un folder care nu poate fi setat ca folder de înregistrare pe aparatul foto. Selectaţi un alt folder. [Detalii]

Fişier protejat

- Eliberaţi protecţia. [Detalii]

Dimensiune imagine peste limită

- Redaţi o imagine a cărei dimensiune nu poate fi redată pe aparatul foto.

Detectare faţă pentru retuşare imposibilă

- Este posibil să nu puteţi retuşa imaginea, în funcţie de imagine.

Indicatorul (avertizare asupra vibraţiilor)

- Instabilitatea aparatului foto poate apărea din cauza luminii insuficiente. Utilizaţi bliţul sau montaţi aparatul foto pe un trepied, pentru a-l fixa.

MP4 12M neacceptat cu acest card memorie.
MP4 6M neacceptat cu acest card memorie.

- Pentru înregistrarea filmelor, se recomandă utilizarea unui card „Memory Stick PRO Duo” (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo” sau SD (Clasa 4 sau mai rapid).

Număr maxim imagini deja selectat.

- Puteţi selecta maximum 10 de fişiere la utilizarea [TransferJet].

- Puteţi selecta maximum 100 de fişiere la utilizarea [Imagini multiple].

- Puteţi adăuga marcaje (Imprimare) la maximum 999 de fişiere.

Eroare la redare muzică

- Ştergeţi fişierul Muzică sau înlocuiţi-l cu un fişier muzică normal.

- Executaţi [Golire muzică], apoi descărcaţi un fişier muzică nou.

Eroare formatare muzică

- Executaţi [Golire muzică].

Executare operaţie imposibilă în fişiere neacceptate.

- Procesarea şi alte funcţii de editare ale aparatului foto nu au efect asupra fişierelor imagini care au fost procesate cu ajutorul unui computer sau asupra imaginilor înregistrate cu alte aparate foto.

Pregătire fişier bază de date imagine. Aşteptaţi.

- Aparatul restabileşte informaţiile privind data, etc., în cazurile în care imaginile au fost şterse pe un PC, etc.

- Fişierul cu baza de date a imaginilor necesar este creat după formatarea cardului de memorie.

- Numărul de imagini depăşeşte numărul permis de administrarea datelor din fişierul cu baza de date a aparatului foto. Pentru a înregistra imagini suplimentare în Fişierul cu baza de date a imaginilor, ştergeţi imaginile din [Vizualizare dată].

Inconsistenţe în fişierul bază de date imagine. Doriţi să reparaţi fişierul bază de date imagine?

- Filmele AVCHD nu se pot înregistra sau reda pentru că fişierul bază de date imagini este deteriorat. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a recupera fişierul bază de date imagini.

- Film în vizualizare descrieri toate filmele AVCHD după cum urmează:

DSC-TX10: filme în format AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: înregistrat cu [Format film] setat la [AVCHD 50i/50p] sau [AVCHD 60i/60p]. [Detalii]

- Nu se poate înregistra pe Fişierul cu baza de date a imaginilor sau reda utilizând [Vizualizare dată]. Utilizaţi „PMB” pentru a crea copii de siguranţă pentru toate imaginile pe un PC şi utilizaţi-l pentru a restabili un card de memorie.

Eroare Fişier bază de date imagini. Recuperare date imposibilă.

- Importaţi toate imaginile pe computer cu „PMB” şi formataţi cardul de memorie sau memoria internă.
  Pentru a vizualiza din nou imaginile cu aparatul foto, exportaţi imaginile importate pe aparatul foto cu „PMB”. [Detalii]

Înregistrare imposibilă din cauza temperaturii interne ridicate.

- Temperatura aparatului foto a crescut. Nu puteţi înregistra imagini până când nu scade temperatura.

Înregistrarea s-a oprit din cauza temperaturii ridicate a aparatului foto.

- Înregistrarea s-a oprit din cauza unei creşteri de temperatură în timpul înregistrării unui film. Aşteptaţi până când scade temperatura.

- Când înregistraţi filme o perioadă lungă de timp, temperatura aparatului foto creşte. În acest caz, opriţi înregistrarea filmelor.

Conectare nereuşită

- Verificaţi portul de recepţie TransferJet şi transferaţi datele corect. [Detalii]

Câteva fişiere nu au fost expediate
Câteva fişiere nu au fost recepţionate

- Fie comunicaţia a fost întreruptă în timpul transferului, fie transferul a fost întrerupt pentru că memoria dispozitivului este plină. Verificaţi capacitatea rămasă a memoriei şi încercaţi din nou să transferaţi datele utilizând TransferJet.

- Este posibil să nu puteţi recepţiona imaginea, în funcţie de imagine.

Sus