Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Информация о местопол. (только для модели DSC-TX100V)

## Информация о местопол. (только для модели DSC-TX100V)

Можно проверить состояние триангуляции GPS. При отображении состояния триангуляции GPS можно легко выполнить триангуляцию GPS с помощью фотоаппарата.

1. MENU (Информация о местопол.)

Отображение информации о триангуляции на экране.

#### Об индикаторах GPS

При включении GPS индикатор (A) изменится в соответствии с силой приема сигнала GPS.

Индикаторы GPS | Состояние триангуляции | Статус приема GPS
Индикатор отсутствует | Не горит | Для параметра [Установка GPS] установлено значение [Выкл] или произошла ошибка.
| Затруднено | Фотоаппарат не может обнаружить сигнал GPS, поэтому не может получить информацию о местоположении. Используйте фотоаппарат на открытом месте.
| Поиск | Поиск спутников GPS. Для начала триангуляции может потребоваться несколько минут.
| Триангуляция | Во время выполнения триангуляции GPS отобразится широта / долгота (B).

#### Индикаторы спутников и местоположения

Положение спутника и статус получения орбитальной информации (C) можно проверить на дисплее информационного дисплея положения. На индикаторе положения (D) отображается до 4 индикаторов, указывающих состояние приема информации о спутниках.
Цвет индикатора спутника и положения меняется в соответствии с состоянием местоположения. Зеленый цвет индикатора указывает на триангуляцию фотоаппарата.
Примечания

- Если сигнал GPS можно принять с разных спутников, в зависимости от ситуации верное направление съемки может не записаться, не отображаться или для этого потребуется время.

- Если положить пальцы на приемник GPS, функцию поиска положения спутников или триангуляции, возможно, не удастся выполнить.

Смежная тема
Установка GPS (только для модели DSC-TX100V)
GPS (только для модели DSC-TX100V)
В начало страницы