Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Поиск и устр. неисправн. > Поиск и устр. неисправн. > Батарейный блок и питание

## Батарейный блок и питание

Не удается установить батарейный блок в фотоаппарат.

- Убедитесь, что батарейный блок вставляется в правильном направлении, и вставьте его таким образом, чтобы рычаг выталкивания батареи был заблокирован.

Невозможно включить фотоаппарат.

- После установки батарейного блока в фотоаппарат может пройти некоторое время до его включения.

- Убедитесь, что батарейный блок вставлен правильно.

- Батарейный блок разрядился. Зарядка батарейного блока.

- Клеммы батарейного блока загрязнены. Аккуратно удалите загрязнения мягкой тканью.

- Убедитесь, что батарейный блок относится к типу NP-BN1.

Внезапное отключение питания.

- В зависимости от температуры фотоаппарата и батареи питание может выключиться автоматически для защиты фотоаппарата. В этом случае перед отключением питания на экране отобразится сообщение.

- Если для параметра [Экономия питания] установлено в значение [Стандартный] или [Stamina], а фотоаппарат не используется некоторое время при включенном питании, он автоматически выключится для предотвращения разряда батарейного блока. Включите фотоаппарат снова.

- Если фотоаппарат не используется в течение определенного времени при включенном питании и для параметра [Экономия питания] установлено значение [Выкл] или фотоаппарат подключен к адаптеру переменного тока, то во избежание выгорания определенных областей экран автоматически затемняется. Для отображения снова нажмите на экран. (DSC-TX100 / TX100V)

Показания индикатора оставшегося заряда неправильные.

- Это происходит, когда фотоаппарат используется в очень жарком или очень холодном месте.

- Возникло несоответствие между показаниями индикатора оставшегося заряда и действительным зарядом батарейного блока. Для восстановления правильной индикации полностью разрядите один раз батарейный блок, а затем снова зарядите его. В некоторых случаях показания индикатора оставшегося заряда могут быть неверными.

- С течением времени и в процессе эксплуатации емкость батареи снижается. Если время между зарядками значительно сократилось, возможно, следует заменить батарею.

При зарядке батареи мигает индикатор питания/зарядки фотоаппарата.

- Убедитесь, что батарейный блок относится к типу NP-BN1.

- При использовании батарейного блока, который не эксплуатировался в течение длительного времени, индикатор питания/зарядки фотоаппарата будет мигать нерегулярно. В этом случае извлеките батарейный блок из фотоаппарата и вставьте его обратно.

- Для получения дополнительной информации см. “Батарейный блок” [Подробно].

Батарея не зарядилась, даже когда погас индикатор питания/зарядки и зарядка завершилась.

- Это происходит, когда зарядка батарейного блока выполняется в чрезмерно жарком или чрезмерно холодном месте. Выполняйте зарядку батарейного блока в надлежащем диапазоне температуры от 10°C до 30°C.

В начало страницы