Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Поиск и устр. неисправн. > Поиск и устр. неисправн. > Сенсорная панель / Экран

## Сенсорная панель / Экран

Не удается правильно или в полной мере выполнять управление с помощью кнопок сенсорной панели.

- Возможно, не удастся выполнить операции с помощью сенсорной панели, если на ней наклеена защитная пленка.

- При выборе на экране не той области, которая требовалась, может быть выполнено неправильное действие.

При работе с сенсорной панелью не нажимайте ни на какую другую область, кроме требуемой.

- Для параметра [Корпус] установлено значение [Вкл]. (DSC-TX10) [Подробно]

При использовании пера оно реагирует в неправильных точках.

- Удерживайте перо вертикально.

- Не берите перо за кончик.

При отображении яркого изображения на экране уровень яркости отличается от фактического. (DSC-TX100 / TX100V)

- Если на экране отображается очень яркое изображение, экран автоматически затемняется, но питание не отключается.

- Отображается темное, видна разница между действительным изображением и изображением на экране.

- При отображении очень яркого изображения

- При съемке яркого объекта с помощью регулятора EV, сдвинутого в положение +.

- При фотосъемке яркого объекта, когда AE заблокирован на затемненном объекте.

Экран затемняется, экран гаснет. (DSC-TX100 / TX100V)

- Если фотоаппарат не используется в течение определенного времени, то во избежание выгорания определенных областей экран автоматически затемняется. Во время работы фотоаппарата вернитесь к обычному режиму.

В начало страницы