Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Размер фотосн. / Разм. панорам. изобр.

## Размер фотосн. / Разм. панорам. изобр.

Размер изображения во время фотосъемки
Размер 3D-изображения
Размер изображения в простом режиме
Размер изображения во время съемки панорамного обзора / iпанорамного обзора под водой (DSC-TX10)
Размер изображения определяет размер файла изображения, который записывается при выполнении фотосъемки.
Чем больше размер изображения, тем больше деталей будет воспроизводиться при печати фотоснимков на бумаге большого формата. Чем меньше размер изображения, тем большее количество изображений можно записать.
“Качество изображения” и “Размер изображения”
Цифровое изображение формируется как совокупность небольших точек, называемых пикселями. Если оно состоит из большого числа пикселей (A), изображение становится большим, занимает больше памяти и отображается в мелких деталях. “Размер изображения” определяется числом пикселей. Хотя различия на экране фотоаппарата можно не увидеть, мелкие детали и время обработки данных различаются при печати изображения или отображении его на экране компьютера.

1. Размер изображения: 16M

4608 пикселей × 3456 пикселей = 15925248 пикселей

1. Размер изображения: VGA

640 пикселей × 480 пикселей =307200 пикселей
Много пикселей (Высокое качество изображения и большой размер файла)
Мало пикселей (Низкое качество изображения при маленьком размере файла)

### Размер изображения во время фотосъемки

1. (Размер фотосн.) требуемый размер

Если кнопка не отображается в левой части экрана, для установки нажмите MENU.

| Размер изображения | Рекомендации по использованию | Отображение на экране
| (4608×3456) | Для печати до формата A3+ | Изображения отображаются с форматным соотношением 4:3.
| (3648×2736) | Для отпечатков формата до A3
| (2592×1944) | Для печати формата от 10×15 см до A4
| (640×480) | Для вложений электронной почты
| (4608×2592) | Для просмотра на телевизорах высокой четкости и печати вплоть до формата А3 | Изображения занимают весь экран.
| (1920×1080) | Для просмотра на телевизоре высокой четкости

### Размер 3D-изображения

1. MENU (Размер фотосн.) требуемый размер

| (4608×3456) | Для печати до формата A3+
| (4608×2592) | Для просмотра на телевизорах высокой четкости и печати вплоть до формата А3

Примечание

- При печати фотоснимков, записанных в формате 16:9, или панорамных изображений оба их края могут быть обрезанными.

### Размер изображения в простом режиме

1. MENU (Размер фотосн.) требуемый размер

| Больш. | Съемка изображений размером [16M].
| Мален. | Съемка изображений размером [5M].

### Размер изображения во время съемки панорамного обзора / iпанорамного обзора под водой (DSC-TX10)

1. MENU (Разм. панорам. изобр.) требуемый размер

Если кнопка не отображается в левой части экрана, для установки нажмите MENU.

| (16:9) (По горизонтали: 1920 × 1080) | [16:9] доступен только для 3D-съемки.
| (Стандартная) (По горизонтали: 4912 × 1080) (По вертикали: 3424 × 1920) | Фотосъемка изображений стандартного размера.
| (Широкая) (По горизонтали: 7152 × 1080) (По вертикали: 4912 × 1920) | Широкоформатная фотосъемка.
| (Высок. разреш. способность) (По горизонтали: 10480 × 4096) | Съемка панорамных изображений с высоким разрешением размером 43M.

Примечание

- Если не удается выполнить печать панорамных изображений, снятых при использовании значения [Высок. разреш. способность], из-за большого размера, используйте функцию изменения размера в прилагаемом приложении “PMB”. Приложение “PMB” позволяет изменить размер панорамных изображений, снятых при использовании значения [Высок. разреш. способность], на 50%.

В начало страницы