Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима ЗАПИСИ > iПанорамный обзор

## iПанорамный обзор

Позволяет выполнить панорамный снимок из совмещенных изображений. Фотоаппарат также автоматически определит лица людей или движущиеся объекты.

1. Включите режим съемки.

#### DSC-TX10

1. (Режим ЗАПИСИ) (Сцена панор. съемки) (iПанорамный обзор)

#### DSC-TX100 / TX100V

1. (Режим ЗАПИСИ) (iПанорамный обзор)

Выполните следующие действия после выполнения шага 2.

1. Совместите фотоаппарат с краем объекта для съемки, а затем нажмите кнопку затвора до упора.

- Перед съемкой на экране появится черная полупрозрачная полоса (A). Эта часть будет удалена.

- Нажмите (B) для изменения направления съемки.

1. Выполните с помощью фотоаппарата панорамную съемку до конца направляющей полосы (C), следуя указаниям стрелки на экране.

Съемка панорамных изображений с высоким разрешением
При выборе для параметра [Разм. панорам. изобр.] значения (Высок. разреш. способность) будет выполнена съемка панорамного изображения размером 43 мегапикселя (10480×4096).

1. Держите фотоаппарат вертикально.

1. Нажмите / на экране LCD для выбора направления съемки.

1. Переместите фотоаппарат для съемки.

Рекомендации по съемке панорамного изображения
Выполняйте панорамирование с помощью фотоаппарата по дуге с постоянной скоростью в направлении, указанном на экране. Для панорамной съемки больше подходят неподвижные, а не движущиеся объекты.
Как можно меньший радиус.
Вертикальное направление
Горизонтальное направление

- Сначала нажмите кнопку затвора наполовину вниз, чтобы зафиксировать фокус и экспозицию. Затем нажмите кнопку затвора до упора и поверните или наклоните фотоаппарат.

- Если часть с сильно изменяющимися формами или видом сосредоточена вдоль края экрана, композиция изображения может быть нарушена. В этом случае отрегулируйте компоновку кадра так, чтобы это часть находилась по центру изображения, а затем выполните съемку еще раз.

Примечания

- Если за определенный отрезок времени не удастся переместить фотоаппарат по всей панораме, то в совмещенном изображении появится серый участок. В этом случае перемещайте фотоаппарат быстрее для записи полного панорамного изображения.

- Поскольку соединяются вместе несколько изображений, соединенная часть не будет плавно записана.

- В условиях низкой освещенности панорамные изображения могут быть размытыми или же съемка может не получиться.

- При мигающем, например, флуоресцентном освещении, яркость или цвет комбинируемых изображений может отличаться.

- Если полный угол панорамной съемки и заблокированный угол АЭ/АФ сильно отличаются по яркости, цвету или фокусировке, успешная съемка не будет выполнена. В этом случае измените заблокированный угол АЭ/АФ и выполните съемку еще раз.

- Функцией “Панорамный обзор” не удастся воспользоваться в следующих ситуациях.

- Движущиеся объекты

- Объекты находятся слишком близко к фотоаппарату

- Изображения с невысокой контрастностью, например небо, песчаный пляж или газон

- Непрерывно изменяющиеся изображения, например волны или водопады

- Панорамные изображения невозможно создать в следующих случаях:

- Панорамирование фотоаппарата слишком быстрое или слишком медленное.

- Сильное дрожание фотоаппарата.

- Возможно, не удастся установить некоторые функции или пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ” [Подробно] и “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

Смежная тема
Прокрутка панорамных изображений для отображения
Размер фотосн. / Разм. панорам. изобр.
В начало страницы