Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Просмотр > Просмотр видеофрагментов > Просмотр видеофрагментов

## Просмотр видеофрагментов

Запись фотографий во время просмотра видеозаписи (DSC-TX100 / TX100V)

1. Чтобы перейти в режим воспроизведения, нажмите кнопку (Воспроизведение).

1. Выберите видеозапись с помощью кнопок / .

1. Нажмите на экране.

При нажатии на экран во время воспроизведения отобразятся кнопки управления.

#### Об экране просмотра видеосъемки

При нажатии на экран во время воспроизведения появится полоса воспроизведения, указывающая положение воспроизведения видеозаписи, и кнопки управления.
На экране просмотра видеозаписи появится значок (DSC-TX100 / TX100V) , , , , или .
Отображенный значок может меняться в зависимости от размера и качества изображения.

Кнопка | Действие
| Воспроизведение
| Пауза
| Ускоренная перемотка вперед
| Ускоренная перемотка назад
| Замедленное воспроизведение
| Замедленное воспроизведение в обратную сторону
| Переход к следующему разделу
| Переход к предыдущему разделу
| Покадровое воспроизведение
| Покадровое воспроизведение в обратную сторону
| Настройка громкости
| Запись фотографий во время просмотра видеозаписи
| Закрытие панели управления

Примечания

- Кнопки на панели управления могут отличаться в зависимости от состояния повтора.

- При нажатии кнопки перехода к следующему / предыдущему разделу в настройках “Просм. по дате” на экране отобразится следующее / предыдущее изображение.

### Запись фотографий во время просмотра видеозаписи (DSC-TX100 / TX100V)

Во время воспроизведения видеофрагмента можно записывать фотографии, нажав .
По завершении видеозаписи ее просмотр будет приостановлен.
Отображение только видеозаписей на индексном экране
Можно просматривать только миниатюрные изображения видеозаписей на индексном экране, нажав MENU (Режим просмотра) (Просм. папки (MP4)) или (Просм. AVCHD).
DSC-TX10:
(Просм. папки (MP4)): отображение миниатюрных изображений видеозаписей в формате MP4 на индексном экране.
(Просм. AVCHD): отображение миниатюрных изображений видеозаписей в формате AVCHD на индексном экране.
DSC-TX100 / TX100V:
(Просм. папки (MP4)): отображение миниатюрных изображений видеозаписей в формате MP4 на индексном экране.
(Просм. AVCHD):
Записаны, когда для параметра [Форм.видеосъем.] установлено значение [AVCHD 50i/50p] или [AVCHD 60i/60p]. [Подробно]

- При завершении воспроизведения видеозаписи до конца автоматически начнется воспроизведение следующей видеозаписи.

Примечание

- Возможно, не удастся воспроизвести некоторые видеозаписи, выполненные с помощью других фотоаппаратов.

Смежная тема
Режим просмотра
В начало страницы