Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Меры предосторожности / Информация о фотоаппарате > Информация о фотоаппарате > GPS (только для модели DSC-TX100V)

## GPS (только для модели DSC-TX100V)

Данная система позволяет определять точное местоположение на земле. Спутники GPS находятся на 6 орбитах на расстоянии 20000 км над землей. Система GPS состоит из 24 или большего числа спутников GPS. Приемник GPS принимает радиосигналы от спутников и вычисляет свое местоположение в текущий момент времени, исходя из орбитальной информации, времени прохождения сигнала и т.п.
Определение местоположения называется “триангуляцией”. Приемник GPS может определить широту и долготу местоположения, приняв сигналы от 3 или большего числа спутников.

- Поскольку положение спутников GPS постоянно меняется, для определения местоположения может понадобиться больше времени, или приемник может вообще не иметь возможности для определения местоположения в зависимости от местоположения и времени использования фотоаппарата.

- “GPS” – это система для определения географического местоположения путем триангуляции радиосигналов, полученных от спутников GPS.
  Избегайте использования фотоаппарата в местах, где радиосигналы блокируются и отражаются, таких, как затененные места, окруженные зданиями или деревьями и т.п. Используйте фотоаппарат на открытом пространстве.

- Может не быть возможности записать информацию о местоположении в следующих местах или ситуациях, когда радиосигналы от спутников GPS не достигают фотоаппарата.

- В тоннелях, внутри помещений или в тени зданий.

- Между высокими зданиями или на узких улицах, окруженных зданиями.

- В подземных местах, окруженных густыми посадками деревьев, под эстакадным мостом или в местах, в которых генерируются магнитные поля, таких, как рядом с высоковольтными линиями электропередачи.

- Рядом с устройствами, генерирующими радиосигналы того же частотного диапазона, что и фотоаппарат: мобильными телефонами с частотным диапазоном 1,5 ГГц и т.д.

#### Об ошибках триангуляции

- При перемещении в другое местоположение сразу после включения фотоаппарата, запуск триангуляции может занять больше времени по сравнению со случаем, если оставаться в одном и том же месте.

- Ошибка, вызванная положением спутников GPS
  Фотоаппарат автоматически выполняет триангуляцию текущего местоположения, когда фотоаппарат получает радиосигналы от 3 или большего числа спутников GPS. Ошибки триангуляции, допускаемые спутниками GPS, составляют около 10 м.
  В зависимости от окружающей обстановки местоположения ошибка триангуляции может быть больше. В этом случае Ваше фактическое местоположение может не совпадать с местоположением на карте согласно информации GPS. В настоящее время спутники GPS контролируются Министерством обороны США, и степень точности может быть изменена намеренно.

- Ошибка во время выполнения триангуляции
  Во время выполнения триангуляции фотоаппарат регулярно получает информацию о местоположении. Существует небольшая разница во времени между тем моментом, когда получена информация о местоположении, и тем моментом, когда информация о местоположении записывается на изображении, поэтому фактическое местоположение записи может не совпадать точно с местоположением на карте согласно информации GPS.

#### Ограничения использования GPS в самолете

- Выключайте фотоаппарат во время взлета и посадки самолета, когда об этом отдается указание по системе бортовой связи.

- Если не требуется записывать информацию о местоположении, для параметра [Установка GPS] установите значение [Выкл].

#### О других ограничениях

- Используйте GPS в соответствии с правилами, действующими для данного места или ситуации.

#### О системе географических координат

- Используется система географических координат “WGS-84”.

В начало страницы