Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Качество фильма / Размер фильма

## Качество фильма / Размер фильма

Чем больше размер изображения видеозаписи, тем выше его качество. Чем больший объем данных используется в секунду (средняя скорость передачи данных), тем выше качество изображения.
Выберите формат видеозаписи, нажав MENU (Настройки) (Настройки съемки) [Форм.видеосъем.] в режиме съемки. [Подробно]

#### DSC-TX10

Можно выбрать для качества видеозаписи формат AVCHD, а для размера видеозаписи – формат MP4.
Качество видеозаписи (формат записи: AVCHD)

1. MENU (качество фильма) требуемый режим

Установите с помощью кнопок, отображаемых в левой части экрана, в зависимости от режима ЗАПИСИ.
Видеозаписи, снятые с помощью этого фотоаппарата, записываются в формате AVCHD, приблизительно 60 полей/сек. (1080 60i-совместимые устройства) или 50 полей/сек. (1080 50i-совместимые устройства), в режиме чересстрочной развертки, со звуком Dolby Digital.

| Качество фильма | Средняя скорость передачи данных | Описание
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Мбит/с | Съемка с максимальным качеством изображения с размером 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Мбит/с | Съемка с высоким качеством изображения с размером 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Мбит/с | Съемка со стандартным качеством изображения с размером 1440×1080 (50i / 60i).

#### DSC-TX100 / TX100V

Можно выбрать для качества видеозаписи [AVCHD 60i/60p] (1080 60i-совместимые устройства) или [AVCHD 50i/50p] (1080 50i-совместимые устройства) и установить в качестве размера видеозаписи формат MP4.
Качество видеозаписи (формат записи:
[AVCHD 60i/60p] (1080 60i-совместимые устройства) / [AVCHD 50i/50p] (1080 50i-совместимые устройства))

1. MENU (Качество фильма) требуемый режим

Установите с помощью кнопок, отображаемых в левой части экрана, в зависимости от режима ЗАПИСИ.
Видеозаписи, снятые с помощью этого фотоаппарата, записываются в формате AVCHD, приблизительно 60 полей/сек. (1080 60i-совместимые устройства) или 50 полей/сек. (1080 50i-совместимые устройства), в режиме чересстрочной развертки со звуком Dolby Digital, а также в формате AVCHD, приблизительно 60 полей/сек. (1080 60i-совместимые устройства) или 50 полей/сек. (1080 50i-совместимые устройства), в режиме прогрессивной развертки со звуком Dolby Digital.

| Качество фильма | Средняя скорость передачи данных | Описание
| (AVC HD 28M (PS)) | 28 Мбит/с | Съемка с максимальным качеством изображения с размером 1920×1080 (50p / 60p).
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Мбит/с | Съемка с максимальным качеством изображения с размером 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Мбит/с | Съемка со стандартным качеством изображения с размером 1920×1080 (50i / 60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Мбит/с | Съемка со стандартным качеством изображения с размером 1440×1080 (50i / 60i).

#### Размер изображения видеозаписи (формат записи: MP4)

1. MENU (Размер фильма) требуемый размер

Установите с помощью кнопок, отображаемых в левой части экрана, в зависимости от режима ЗАПИСИ.
Видеозаписи, снятые с помощью этого фотоаппарата, записываются в формате MPEG-4, приблизительно 30 кадров/сек. (1080 60i-совместимые устройства) или 25 кадров/сек. (1080 50i-совместимые устройства), в режиме прогрессивной развертки, со звуком AAC, формат mp4.

| Размер изображения видеофрагмента | Средняя скорость передачи данных | Описание
| (MP4 12M) | 12 Мбит/с | Съемка с размером 1440×1080
| (MP4 6M) | 6 Мбит/с | Съемка с размером 1280×720
| (MP4 3M) | 3 Мбит/с | Съемка с размером VGA

Примечания

- Если выбран размер изображения [MP4 3M], изображение будет снято в режиме “Телефото”.

- Видеозаписи, записанные в режиме видеосъемки [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V), не удастся сохранить на диске без изменения исходного качества. Преобразуйте видеозапись с помощью параметра “PMB” и сохраните ее на диске.
  Видеозаписи, записанные в режиме видеосъемки [AVC HD 24M (FX)], не удастся сохранить на диске DVD или на диске AVCHD. Сохраните их на диске Blu-ray.

В начало страницы