Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Поиск и устр. неисправн. > Предупреждающие индикаторы и сообщения > Сообщения

## Сообщения

При появлении следующих сообщений следуйте инструкциям.

- Низкий уровень заряда батареи. Немедленно зарядите батарейный блок. В зависимости от условий использования и типа батарейного блока индикатор может мигать, даже если все еще имеется от 5 минут до 10 минут оставшегося времени работы от батареи.

Для использования только с совместимой батарейкой.

- Для использования только с совместимой NP-BN1 (прилагается) батарейкой.

Перегрев фотоаппарата Дайте ему остыть

- Повысилась температура фотоаппарата. Питание может отключиться автоматически или, возможно, не удастся выполнить видеосъемку. Оставьте фотоаппарат в прохладном месте, пока он не остынет.

Ошибка внутренней памяти

- Выключите питание, а затем включите снова.

Выньте и вставьте карту памяти.

- С этим фотоаппаратом нельзя использовать вставленную карту памяти. [Подробно]

- Загрязнена секция разъемов карты памяти.

- Карта памяти повреждена.

Карта памяти отформатирована некорректно.

- С этим фотоаппаратом нельзя использовать вставленную карту памяти. [Подробно]

Возможно, изображения не удастся правильно воспроизвести или записать на эту карту памяти.

- С этим фотоаппаратом нельзя использовать вставленную карту памяти. [Подробно]

Переполнение буфера. Запись на носитель не была завершена вовремя.

- При использовании карты памяти, на которой многократно выполнялись запись и удаление данных, или которая была отформатирована в другом фотоаппарате, скорость записи данных может быть низкой. Создайте резервную копию данных с карты памяти на компьютере, а затем переформатируйте карту памяти перед ее использованием. [Подробно]

- Скорость записи используемой карты памяти недостаточна для выполнения видеозаписи. Используйте карту “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) или SD (класс 4 или выше).

Карта памяти защищена от записи. Проверьте защелку.

- Используется карта памяти с переключателем защиты от записи, причем переключатель установлен в положение LOCK. Установите переключатель в положение записи.

Карта памяти только для чтения.

- Фотоаппарат не может записывать или удалять изображения на этой карте памяти.

Запись на карту памяти не была завершена надлежащ. образом Восстановление данных

- Вставьте снова карту памяти и следуйте указаниям на экране.

Нет снимков

- Во внутренней памяти нет изображений, которые можно воспроизвести.

- В этой папке карты памяти нет записанных изображений, которые можно воспроизвести.

Нет фотоснимков

- Не найдены 3D-изображения, которые можно воспроизвести в режиме [3D-просмотр].

- В выбранной папке или для данной даты нет файла, который можно воспроизвести в режиме слайд-шоу.

Обнаружен файл, который не был распознан

- Выполнена попытка удаления папки, содержащей файл, который не удастся воспроизвести на данном фотоаппарате. Удалите файл на компьютере, затем удалите папку.

Ошибка папки. Невозможна запись в выбранной папке. Выберите другую папку.

- Папка с такими же тремя первыми цифрами имени уже существует на карте памяти (например, 123MSDCF и 123ABCDE). Выберите другую папку [Подробно] или создайте новую папку [Подробно].

Создание дополнительных папок невозможно

- На карте памяти имеется папка, начинающаяся на “999”. В этом случае создание папок невозможно.

Очистка содержимого папки

- Выполнена попытка удаления папки, содержащей один или несколько файлов. Удалите все файлы, затем удалите папку.

Папка защищена.

- Выполнена попытка удаления папки, которая доступна только для чтения на компьютере.

Ошибка файла.

- Возникла ошибка при воспроизведении изображения.
  На данном фотоаппарате не гарантируется воспроизведение файлов, содержащих изображения, обработанные на компьютере или снятые с помощью других фотоаппаратов.

Папка только для чтения

- Выбрана папка, которую нельзя установить в качестве папки записи на фотоаппарате. Выберите другую папку. [Подробно]

Файл защищен

- Снимите защиту. [Подробно]

Превышен размер изображения

- Воспроизводится изображение такого размера, который нельзя воспроизводить на этом фотоаппарате.

Невозможно обнаружить лицо для ретуширования

- Возможно, не удастся выполнить ретуширование некоторых изображений.

(Индикатор предупреждения о вибрации)

- Из-за недостаточной освещенности возможно дрожание фотоаппарата. Используйте вспышку или установите фотоаппарат на штатив для его фиксации.

MP4 12M не поддерживается этой картой памяти.
MP4 6M не поддерживается этой картой памяти.

- Для выполнения видеозаписи рекомендуется использовать карту памяти “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), “Memory Stick PRO-HG Duo” или SD (класс 4 или выше).

Максимальное количество изображений уже выбрано.

- При использовании функции [TransferJet] можно выбрать до 10 файлов.

- При использовании функции [Составные снимки] можно выбрать до 100 файлов.

- Можно добавить метки (команда печати) на 999 файлов.

Ошибка во воспроизведении музыки

- Удалите музыкальный файл или замените его обычным музыкальным файлом.

- Выполните функцию [Очистить музыку], затем загрузите новые музыкальные файлы.

Ошибка формата музыки

- Выполните функцию [Очистить музыку].

Операция не может быть выполнена для неподдерживаемых файлов.

- Обработка и другие функции редактирования фотоаппарата не могут быть выполнены для файлов снимков, обработанных на компьютере, или изображений, записанных с помощью другого фотоаппарата.

Подготовка файла базы данных изображений. Пожалуйста, подождите.

- На фотоаппарате восстанавливается информация о дате и т.д. в случае, если изображения удалены на компьютере и т.д.

- Необходимые файлы базы данных создаются после форматирования карты памяти.

- Количество изображений превышает количество, для которого может осуществляться управление датой в файле базы данных с помощью фотоаппарата. Чтобы зарегистрировать дополнительные изображения в файл базы данных изображений, удалите изображения в режиме [Просм. по дате].

В файле базы данных изображений найдены несоответствия. Вы хотите исправить файл базы данных изображ.?

- Видеозаписи в формате AVCHD не удается выполнить или воспроизвести, так как файл базы изображений поврежден. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране, для выполнения восстановления файла базы изображений.

- Файлы видеозаписей в формате AVCHD:

DSC-TX10: видеозаписи в формате AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: записаны, когда для параметра [Форм.видеосъем.] установлено значение [AVCHD 50i/50p] или [AVCHD 60i/60p]. [Подробно]

- Не удастся выполнить запись в файл базы данных изображений фотоаппарата или воспроизведение с помощью режима [Просм. по дате]. Используйте программу “PMB” для создания резервной копии изображений на ПК и для восстановления карты памяти.

Ошибка файла базы изображений. Восстановление данных невозможно.

- Выполните импорт всех изображений на компьютер с помощью “PMB”, затем выполните форматирование карты памяти или внутренней памяти.
  Для просмотра изображений с помощью фотоаппарата выполните экспорт импортированных изображений на фотоаппарат с помощью программы “PMB”. [Подробно]

Функция записи недоступна из-за высокой внутренней температуры.

- Повысилась температура фотоаппарата. Не удастся выполнить фотосъемку, пока не остынет фотоаппарат.

Запись остановлена из-за повышенной температуры фотоаппарата.

- Запись была приостановлена вследствие нагрева фотоаппарата во время выполнения видеосъемки. Подождите, пока фотоаппарат не остынет.

- При выполнении видеосъемки в течение длительного времени фотоаппарат может нагреться. В этом случае приостановите выполнение видеосъемки.

Сбой подключения

- Проверьте порт приема TransferJet и правильно передайте данные. [Подробно]

Некоторые файлы не отправлены
Некоторые файлы не получены

- Произошел разрыв связи при передаче изображения или передача была прервана из-за переполнения памяти устройства. Проверьте, достаточно ли места в памяти, и снова передайте данные с помощью TransferJet.

- Возможно, не удастся выполнить прием некоторых изображений.

В начало страницы