Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Установ. серийной съемки

## Установ. серийной съемки

При нажатой кнопке затвора фотоаппарат выполняет серийную съемку до 10 кадров в одной серии.

1. MENU (Установ. серийной съемки) требуемый режим

| (Выкл) | Запись одиночного изображения.
| (Высокая) | Последовательное выполнение до 10 фотоснимков за секунду.
| (Низкоскоростная) | Последовательная съемка до 2 изображений в секунду.

Примечания

- Для параметра [Вспышка] установлено значение [Выкл].

- При выполнении съемки с помощью таймера самозапуска записывается серия до 10 изображений.

- Интервал записи увеличивается в зависимости от установок размера изображения.

- Настройка параметров [Фокус], [Баланс белого] и [EV] выполняется для первого изображения, и эти же установки будут использоваться для других изображений.

- При записи во внутреннюю память будет установлен размер изображения [VGA].

- При низком уровне заряда батареи, заполненной внутренней памяти или карте памяти серийная съемка останавливается.

- При низкой скорости спуска затвора количество снимков в секунду при серийной съемке, возможно, будет уменьшено.

- Возможно, не удастся установить некоторые функции или пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

В начало страницы