Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Перед использованием > Названия частей и список значков, отображаемых на экране > Список значков, отображаемых на экране

## Список значков, отображаемых на экране

Список значков режима съемки
Список значков режима просмотра
На экране отображаются значки, обозначающие состояние фотоаппарата.
Положение отображаемых значков может отличаться в зависимости от режима съемки.

### Список значков режима съемки

Дисплей | Описание
9 | Количество доступных для записи изображений (Dual Rec) (DSC-TX10)
| Режим видеосъемки Значок отображается только на модели DSC-TX10.
| Значок “Распознавание сцен”
| Предупреждение о вибрации
| Минимиз. закрытых глаз
| Распознавание сцен
| Значок наложения для супер авто. регулировки
ЗАПИСЬ ОЖИДАН | Видеосъемка/режим ожидания
0:12 | Время записи (мин:сек)
| Распознавание лиц
| Баланс белого Значок / отображается только на модели DSC-TX10.
| Режим измерения
| Эффект расфокус.
| Эффект мягкой кожи
| Установ. серийной съемки
| Отображение в режиме Eye-Fi
| Предупреждение о перегреве
| Заполнен файл базы данных/Ошибка файла базы данных

Дисплей | Описание
| Блокировка АЭ/АФ
ISO400 | Значение ISO
| Медленный затвор NR
125 | Скорость затвора
F3.5 | Величина диафрагмы
+2.0EV | Значение экспозиции
| Индикатор рамки диапазона АФ в видоискателе
| Фокус крупным планом
| Режим вспышки
| Уменьшение эффекта “красных глаз”
| Зарядка вспышки
| Защита от шума ветра

Дисплей | Описание
| Оставшийся заряд батареи
| Предупреждение о низком заряде батареи
| Ошибка сенсорной панели
| GPS (DSC-TX100V)
| Информация о местоположен. (DSC-TX100V)
1.4 | Масштаб увеличения
| Запись в буфер (DSC-TX100 / TX100V)
ЗАХВАТ | Захват
| Носитель записи (карта памяти, внутренняя память)
| Подсветка AФ

Дисплей | Описание
100М | Время записи
| Папка записи
| Таймер самозапуска
C:32:00 | Индикация самодиагностики
| Предупреждающий индикатор, относящийся к записи фотографии
| Назначение (DSC-TX10 / TX100)
| Рамка диапазона AФ в видоискателе
| Перекрестие точечного экспозамера
| Размер изображения / размер панорамного изображения / качество Значок отображается только на модели DSC-TX100 / TX100V.
96 | Количество доступных для записи изображений
| Запись даты

### Список значков режима просмотра

Дисплей | Описание
| Размер изображения / размер панорамного изображения / качество Значок отображается только на модели DSC-TX100 / TX100V.
| Серия изображений
| Основной снимок серийной группы
| Защита
| Команда печати (DPOF)
| Воспроизведение крупным планом
| Носитель для воспроизведения (карта памяти, внутренняя память)
| Отображение в режиме Eye-Fi
| 3D-изображения
| Папка воспроизведения
12/12 | Номер изображения/Количество изображений определенного периода, выбранная папка
| Заполнен файл базы данных/Ошибка файла базы данных
| Предупреждение о перегреве
| Увеличение недоступно

Дисплей | Описание
101-0012 | Номер папки-файла
2011-1-1 9:30 AM | Дата записи/время воспроизводимого изображения

Дисплей | Описание
| Оставшийся заряд батареи
| Предупреждение о низком заряде батареи
| Установки TransferJet
| Режим просмотра
| Режим измерения
| Режим вспышки
| Баланс белого Значок / отображается только на модели DSC-TX10.
+2.0EV | Значение экспозиции

Дисплей | Описание
500 | Скорость затвора
F3.5 | Величина диафрагмы
ISO400 | Значение ISO
C:32:00 | Индикация самодиагностики
35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E | Отображение широты и долготы
| Воспроизведение
| Изменяемая скорость воспроизведения
| Полоса воспроизведения
00:00:12 | Счетчик
| GPS (только для DSC-TX100V)
| Установка GPS (только для модели DSC-TX100V)
| Громкость

В начало страницы