Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование с компьютером > Использование программного обеспечения > “PMB (Picture Motion Browser)”

## “PMB (Picture Motion Browser)”

- “PMB” позволяет импортировать изображения, снятые с помощью фотоаппарата, на компьютер и отображать их на компьютере. Установите соединение USB между фотоаппаратом и компьютером и нажмите кнопку [Импортировать].

- Изображения на компьютере можно экспортировать на карту памяти и отображать на экране фотоаппарата. Установите соединение USB между фотоаппаратом и компьютером, нажмите [Экспорт] [Простой экспорт (Синхронизация ПК)] в меню [Действие], а затем нажмите [Экспортировать].

- Можно сохранить и напечатать изображения с датой.

- Можно просматривать изображения на компьютере по дате съемки в календарном порядке.

- Вы можете выполнять коррекцию фотоснимков (Коррекция красных глаз и т.д.) и изменять дату и время съемки.

- Диски Blu-ray, диски AVCHD и диски DVD-Video можно создать из видеозаписей в формате AVCHD, импортированных на компьютер. (При создании дисков Blu-ray или DVD-Video в первый раз требуется подключение к Интернету.) Однако видеозаписи, записанные в режиме видеосъемки [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V), не удастся сохранить на диске без изменения исходного качества. Преобразуйте видеозапись с помощью параметра “PMB” и сохраните ее на диске.
  Видеозаписи, записанные в режиме видеосъемки [AVC HD 24M (FX)], не удастся сохранить на диске DVD или на диске AVCHD. Сохраните их на диске Blu-ray.

- Можно загрузить изображения в медиаслужбы. (Требуется подключение к Интернету.)

- Можно выполнить импорт изображений и фильмов, записанных с данными расположения и направления съемки, на компьютер и просматривать их с картой отображения расположения съемки (только для модели DSC-TX100V).

- Для получения дополнительной информации см. (Справка PMB).

- Файлы видеозаписей в формате AVCHD:

DSC-TX10: видеозаписи в формате AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: записаны, когда для параметра [Форм.видеосъем.] установлено значение [AVCHD 50i/50p] или [AVCHD 60i/60p]. [Подробно]
В начало страницы