Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > EV

## EV

Можно вручную отрегулировать значение экспозиции с шагом 1/3 EV в диапазоне от –2.0 EV до +2.0 EV.

1. MENU (EV)

В зависимости от режима ЗАПИСИ можно выбрать эту функцию с помощью кнопок, отображаемых в левой части экрана.

1. С помощью кнопок / отрегулируйте экспозицию [OK].

Можно также отрегулировать экспозицию нажатием на полосы регулировки и перетаскиванием вправо или влево.
Регулировка экспозиции для получения более качественных изображений
A: переэкспонирование (слишком много света)
B: правильное экспонирование
C: недоэкспонирование (слишком мало света)
Примечания

- Регулировка экспозиции может быть неэффективной при использовании вспышки, или если съемка производится при чрезвычайно темных или светлых условиях.

- Возможно, не удастся установить некоторые пункты MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

В начало страницы