Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-alternativen (tagning) > MENU-alternativ (tagning) > Vitbalans

## Vitbalans

Ta bilder med den vita grundfärgen i läget One Push-inst.
Används för att justera färgtonerna efter belysningsförhållandena. Använd den här funktionen om färgerna ser konstiga ut i bilden.

1. MENU (Vitbalans)

Beroende på tagningsläget ställs detta in med hjälp av knappar som visas på skärmens vänstra sida.

1. Önskat läge [OK].

| (Auto) | Används för att ställa in vitbalansen automatiskt så att färgerna ser naturliga ut.
| (Dagsljus) | Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena utomhus en vacker dag, eller för kvällsscener, nattscener, neonljus, fyrverkerier, mm.
| (Molnigt) | Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena en molnig dag eller på en plats i skuggan.
| (Lysrörsvitbalans 1) (Lysrörsvitbalans 2) (Lysrörsvitbalans 3) | [Lysrörsvitbalans 1]: Används för att ställa in färgtonerna för vit lysrörsbelysning. [Lysrörsvitbalans 2]: Används för att ställa in färgtonerna för naturlig vit lysrörsbelysning. [Lysrörsvitbalans 3]: Används för att ställa in färgtonerna för dagsljusvit lysrörsbelysning.
| (Glödlampa) | Används för att ställa in färgtonerna för glödlampsbelysning, eller stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.
| (Blixt) | Används för att ställa in för blixttagning.
| (One Push) | Används för att ställa in vitbalansen beroende på ljuskälla. Den vita färg som lagrats i läget (One Push-inst.) blir grundfärgen. Använd detta läge när [Auto] och andra inställningar inte ger exakta färger.

Belysningens inverkan
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Färgtonerna justeras automatiskt, men det går även att justera dem för hand med hjälp av vitbalansfunktionen.
Dagsljus (vitt som standard)
Molnigt (blåaktigt)
Lysrör (grönaktigt)
Glödlampsbelysning (rödaktigt)
Observera

- Under lysrörsbelysning som flimrar kan det hända att vitbalansfunktionen inte fungerar som den ska även om du väljer [Lysrörsvitbalans 1], [Lysrörsvitbalans 2] eller [Lysrörsvitbalans 3].

- Vid fotografering med blixt i annat läge än [Blixt], är [Vitbalans] inställd på [Auto].

- När blixtläget är [På] eller [Långsam synkronisering], kan vitbalansen endast justeras till [Auto], [Blixt] eller [One Push].

- Det kan hända att vissa MENU-alternativ inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”MENU-alternativ som inte går att ställa in i vissa tagningslägen”. [Mer information]

### Ta bilder med den vita grundfärgen i läget One Push-inst.

1. Fokusera på ett vitt föremål som t.ex. ett papper som fyller hela skärmen med samma ljusförhållanden som du kommer att ta bilden.

1. MENU (Vitbalans) [One Push]

1. Peka på (One Push-inst.) [OK]

Skärmen blir tillfälligt svart och när vitbalansen har justerats och lagrats i minnet visas tagningsskärmen igen.
Observera

- Om indikatorn blinkar under tagningen är vitbalansen inte inställd eller kan inte ställas in. Använd automatisk vitbalans.

- Du får inte skaka eller röra kameran när [One Push-inst.] pågår.

- När blixtläget är inställt på [På] eller [Långsam synkronisering], justeras vitbalansen till blixtförhållandet.

Tillbaka till överst