Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder kameran tillsammans med en dator > För att ladda upp bilder till en mediatjänst > Starta ”PMB Portable” (Windows)

## Starta ”PMB Portable” (Windows)

Den allra första gången man startar ”PMB Portable” i Windows måste man välja språk. Gör på nedanstående sätt för att utföra inställningen. När väl språket är inställt kan du hoppa över steg 3 till 5 nästa gång du använder ”PMB Portable”.

1. Anslut kameran till en dator.

Windows 7: Aktivera Device Stage*.
Windows XP / Windows Vista: AutoPlay-guiden visas.
Macintosh: [PMBPORTABLE] visas.
* Device Stage är en menyskärm som används för att hantera anslutna enheter, till exempel en kamera. (Utrustad med Windows 7)

1. Klicka på [PMB Portable].
   (I Windows XP, klickar du på [PMB Portable] [OK].)

Windows 7 / Windows XP / Windows Vista: Klicka på [PMB Portable].
Macintosh: Klicka på [PMBP_Mac] i [PMBPORTABLE]-mappen.
Språkvalsskärmen visas.

1. Välj önskat språk, och klicka sedan på [OK].

Regionsvalskärmen visas.

1. Välj din [Region] och ditt [Land/Område], och klicka sedan på [OK].

Skärmen med användaröverenskommelsen visas.

1. Läs noga igenom överenskommelsen. Om du accepterar villkoren i överenskommelsen så klicka på [Jag godkänner].

”PMB Portable” startar.
Observera

- ”PMB Portable” stöds inte för AVCHD-filmer.

- Ställ in [LUN-inställning] under [Huvudinställningar] på [Multipla].

- Om du inte kan starta ”PMB Portable”, ställer du in [Inställ. för USB-ansl.] på [Mass Storage].

- Var alltid ansluten till ett nätverk när du använder ”PMB Portable”.

- När man laddar upp bilder via Internet kan det hända att bilderna blir kvar i datorns cache-minne beroende på tjänstleverantören. Detta gäller även när denna kamera används för samma ändamål.

- Om det uppstår något fel i ”PMB Portable” eller om du råkar radera ”PMB Portable” av misstag, går det att reparera ”PMB Portable” genom att ladda ner installationsprogrammet för PMB Portable från webbsidan.

- Om AutoPlay-guiden inte visas med Windows XP / Windows Vista, klickar du på [Dator] (i Windows XP, [Den här datorn]) [PMBPORTABLE], och dubbelklickar på [PMBP_Win.exe].

- Om Device Stage inte aktiveras med Windows 7, klickar du på [Dator] och dubbelklickar på kameraikonen mediaikon [APPLICATION] [PMBP_MTP.exe].

- Den ursprungliga skärmen i Device Stage som inte innehåller specifik information om modellen kan visas beroende på inställningarna för din dator med Windows 7. I ett sådant fall följer du anvisningarna på skärmen och laddar ner den senaste informationen.

- Den växlar automatiskt till masslagringsanslutning när du startar ”PMB Portable” med Windows 7.

- AVCHD-filmer beskrivs enligt följande:

DSC-TX10: AVCHD-filmer
DSC-TX100 / TX100V: Inspelat med [Filmformat] inställt på [AVCHD 50i/50p] eller [AVCHD 60i/60p]. [Mer information]
Tillbaka till överst