Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Ändring av inställningarna > Huvudinställningar > HDMI-upplösning (endast DSC-TX100 / TX100V)

## HDMI-upplösning (endast DSC-TX100 / TX100V)

När kameran ansluts till en högupplöst TV (HD-TV) med HDMI-uttag via en HDMI-kabel (säljs separat) går det att välja HDMI-upplösning för bilderna som matas ut till TV:n.

1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [HDMI-upplösning] önskat läge

| Auto | Kameran upptäcker automatiskt högupplöst TV-apparater och ställer in utmatningsupplösningen.
| 1080p | Signalen matas ut med HD-bildkvalitet (1080p).
| 1080i | Signalen matas ut med HD-bildkvalitet (1080i).

Observera

- Om bilden inte syns ordentligt på skärmen när [Auto] är inställt, så ställ in antingen [1080i] eller [1080p] beroende på den TV som ska anslutas.

Tillbaka till överst