Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Felsökning > Varningsindikatorer och meddelanden > Meddelanden

## Meddelanden

Om något av följande meddelanden tänds så följ anvisningarna.

- Batteriet är för svagt. Ladda genast upp batteriet. Beroende på användningsförhållandena eller batteritypen kan det hända att indikatorn börjar blinka trots att det fortfarande finns 5 minuters till 10 minuters batteritid kvar.

Använd endast kompatibelt batteri.

- Batteriet som är installerat är inte ett NP-BN1-batteri (medföljer).

Kamera överhettad Låt den svalna

- Kameran har blivit för varm. Det kan hända att kameran stängs av automatiskt eller att det inte går att spela in filmer. Låt kameran ligga på ett svalt ställe tills den svalnat.

Internminnesfel

- Stäng av kameran och slå på den igen.

Sätt i minneskortet igen.

- Det isatta minneskortet går inte att använda i den här kameran. [Mer information]

- Minneskortets kontaktdel är smutsig.

- Minneskortet är skadat.

Detta minneskort har inte formaterats på rätt sätt.

- Det isatta minneskortet går inte att använda i den här kameran. [Mer information]

Det kan hända att det inte går att ta eller visa bilder på rätt sätt från detta minneskort.

- Det isatta minneskortet går inte att använda i den här kameran. [Mer information]

Buffert överskriden. Skrivning till media slutfördes inte i tid.

- Om du använder ett minneskort som har spelats in på och raderats upprepade gånger eller som formaterats på en annan kamera, kan dataskrivningshastigheten var för långsam. Säkerhetskopiera först viktiga data på kortet till en dator och formatera sedan om kortet innan det används. [Mer information]

- Skrivhastigheten för minneskortet som du använder är inte tillräcklig för filminspelning. Använd ett ”Memory Stick PRO-HG Duo”-, ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2)- eller ett SD-kort (Klass 4 eller snabbare).

Minneskortet är låst. Kontrollera fliken.

- Det använda minneskortet har en skrivskyddsomkopplare som är inställd på LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget.

Detta är ett minneskort som endast går att läsa.

- Kameran kan inte lagra bilder eller radera bilder på detta minneskort.

Skrivningen på minneskortet ej avslutad på rätt sätt Återställ data

- Sätt i minneskortet igen och följ anvisningarna på skärmen.

Inga bilder

- Det finns inga uppspelningsbara bilder lagrade i internminnet.

- Det finns inga uppspelningsbara bilder lagrade i denna mappen på minneskortet.

Inga stillbilder

- Det finns inga 3D-bilder som kan spelas upp i [3D-visning]-läget.

- Vald mapp eller datum innehåller ingen fil som kan spelas upp i ett bildspel.

Fil som denna kamera inte kan känna igen upptäckt

- Du har försökt radera en mapp som innehåller en fil som inte kan spelas upp med den här kameran. Radera filen med en dator och radera därefter mappen.

Mappfel. Kan inte spela in till vald mapp. Välj en annan mapp.

- Det finns redan en annan mapp vars namn börjar på samma tre siffror på minneskortet (till exempel: 123MSDCF och 123ABCDE). Välj en annan mapp [Mer information] eller skapa en ny mapp [Mer information].

Kan ej skapa fler mappar

- Det finns en mapp vars namn börjar på ”999” på minneskortet. Det går inte att skapa fler mappar i så fall.

Töm mappen

- Du försökte radera en mapp som innehåller en eller flera filer. Radera alla filer och radera sedan mappen.

Mappen skyddad.

- Du försökte radera en mapp som endast går att läsa på en dator.

Filfel.

- Det har uppstått något fel medan en bild visades.
  Vi kan inte garantera att den här kameran kan spela upp bildfiler som har bearbetats på en dator eller bilder som är tagna med andra kameror.

Mapp endast för läsning

- Du har valt en mapp som inte går att ställa in som lagringsmapp på kameran. Välj en annan mapp. [Mer information]

Filskydd

- Ta bort skyddet. [Mer information]

För stor bild

- Du försöker spela upp en bild med en bildstorlek som inte går att visa på den här kameran.

Kan ej upptäcka ansikte att retuschera

- Det kan hända att vissa bilder inte går att retuschera beroende på själva bilden.

(Vibrationsvarningsindikator)

- Det kan hända att bilden blir suddig på grund av kameraskakningar om ljuset är för svagt. Använd blixt eller montera kameran på stativ så att den står stadigt.

Detta minneskort saknar stöd för MP4 12M.
Detta minneskort saknar stöd för MP4 6M.

- För inspelning av filmer rekommenderas att du använder ett ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2), ett ”Memory Stick PRO-HG Duo” eller ett SD-kort (Klass 4 eller snabbare).

Maximalt antal bilder redan valda.

- Upp till 10 bilder går att välja i läget [TransferJet].

- Upp till 100 bilder går att välja i läget [Flera bilder].

- Det går att lägga till -markeringar (utskriftsmarkeringar) för upp till 999 filer.

Fel vid musikuppspelning

- Radera musikfilen eller byt ut den mot en vanlig musikfil.

- Utför [Tom musik] ladda sedan ner en ny musikfil.

Musikminnesformateringsfel

- Utför [Tom musik].

Denna manöver kan ej utföras för ostödda filer.

- Kamerans bearbetnings- och redigeringsfunktioner går inte att använda för bildfiler som har bearbetats på en dator eller bilder som är tagna med andra kameror.

Förbereder bilddatabasfil. Vänligen vänta.

- Kameran återställer t.ex. datuminformation när bilder har raderats från datorn.

- Nödvändig bilddatabasfil har skapats när minneskortet formaterats.

- Antalet bilder överskrider det maximala antal för vilka datumhantering i en databasfil på kameran är möjlig. För att registrera ytterligare bilder i bilddatabasfilen, raderar du bilder i [Datumvisning].

Felaktigheter hittades i bilddatabasfilen. Vill du reparera bilddatabasfilen?

- AVCHD-filmer kan inte spelas in eller spelas upp eftersom bilddatabasfilen är korrupt. Följ anvisningarna för att återställa bilddatabasfilen.

- AVCHD-filmer beskrivs enligt följande:

DSC-TX10: AVCHD-filmer
DSC-TX100 / TX100V: Inspelat med [Filmformat] inställt på [AVCHD 50i/50p] eller [AVCHD 60i/60p]. [Mer information]

- Det går inte att spela in på kamerans bilddatabasfil eller spela upp med [Datumvisning]. Använd ”PMB” för att säkerhetskopiera alla bilder till en dator och använd det sedan för att återställa ett minneskort.

Bilddatabasfilfel. Data går ej att återställa.

- Importera alla bilderna till datorn med ”PMB” och formatera sedan minneskortet eller interminnet.
  Exportera de importerade bilderna till kameran med ”PMB” för att se på bilderna igen med kameran. [Mer information]

Kameran är överhettad och kan inte lagra några bilder för tillfället.

- Kameran har blivit för varm. Det går inte att spela in bilder förrän temperaturen har sjunkit.

Inspelningen har avbrutits eftersom kameran är överhettad.

- Inspelningen har stoppats på grund av att temperaturen steg under filminspelningen. Vänta tills temperaturen sjunkit.

- När du spelar in film under en längre tid, stiger kamerans temperatur. Sluta i sådana fall att spela in film.

Anslutningen misslyckades

- Kontrollera TransferJet-mottagningsporten och överför data på rätt sätt. [Mer information]

Somliga filer blev ej sända
Somliga filer blev ej mottagna

- Antingen avbröts kommunikationen under bildöverföring eller avbröts överföringen eftersom enhetens minne var fullt. Kontrollera tillgänglig minneskapacitet och prova igen att överföra data med hjälp av TransferJet.

- Det kan hända att vissa bilder inte går att ta emot beroende på själva bilden.

Tillbaka till överst