Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-alternativen (tagning) > MENU-alternativ (tagning) > Burst-inställningar

## Burst-inställningar

Kameran tar upp till 10 bilder i en följd när man håller avtryckaren nedtryckt.

1. MENU (Burst-inställningar) önskat läge

| (Av) | Används för att ta en enstaka bild.
| (Hög) | Kameran tar upp till 10 bilder i följd per sekund.
| (Låg) | Kameran tar upp till 2 bilder i följd per sekund.

Observera

- [Blixt] är inställt på [Av].

- Vid tagning med självutlösaren lagras en serie på upp till 10 bilder.

- Tagningsintervallet kan bli längre beroende på bildstorleksinställningen.

- [Skärpa], [Vitbalans], och [EV] justeras för den första bilden och dessa inställningar används också för de andra bilderna.

- [VGA]-bildstorleken används under inspelning till internminnet.

- Burst-tagningen avbryts om batteriströmmen blir för svag eller om internminnet eller minneskortet blir fullt.

- Under förhållanden med långa slutartider kan antalet bilder per sekund minska.

- Det kan hända att vissa funktioner eller MENU-alternativ inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”MENU-alternativ som inte går att ställa in i vissa tagningslägen”. [Mer information]

Tillbaka till överst