Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-alternativen (uppspelning) > MENU-alternativ (uppspelning) > Radera

## Radera

Används för att välja oönskade bilder och radera dem.

1. Tryck på -knappen (uppspelning) för att växla till uppspelningssättet.

1. (Radera) önskat läge

(Allt utom denna bild) | Raderar andra burstbilder än den valda bilden i Visa burstgrupp-läget. Efter steg 2 trycker du på [OK].
(Alla bilder i denna burstgr.) | Används för att radera alla bilder i vald burstgrupp på en gång. Efter steg 2 trycker du på [OK].
(Denna bild) | Används för att radera den bild som visas för tillfället i enbildsläge.
(Flera bilder) | Används för att välja och radera flera bilder på en gång. Gör följande efter steg 2. Välj en bild och peka därefter på den. Upprepa ovanstående steg tills alla bilder som ska raderas är markerade. Tryck på en bild som är markerad med en gång till för att ta bort -markeringen. Tryck på MENU [OK]
(Alla bilder från detta datum) (Alla i mappen) (Alla filer för AVCHD-visning) | Raderar alla bilder i det valda datumintervallet eller mappen eller alla AVC HD-filmer på en gång. Efter steg 2 trycker du på [OK].

Du kan växla mellan indexläget och enbildsläget när du väljer bilder
När du väljer (Flera bilder), pekar du på på indexskärmen för att återgå till enbildsskärmen och peka på på enbildsskärmen för att återgå till indexskärmen.

- Det går även att växla mellan indexläget och enbildsläget i [Skydda], [Skicka med TransferJet] eller [Utskrift (DPOF)].

Observera

- När du använder internminnet visas bilden i mappvisning.

- AVCHD-filmer beskrivs enligt följande:

DSC-TX10: AVCHD-filmer
DSC-TX100 / TX100V: Inspelat med [Filmformat] inställt på [AVCHD 50i/50p] eller [AVCHD 60i/60p]. [Mer information]
Tillbaka till överst