Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Försiktighetsåtgärder / Angående den här kameran > Angående den här kameran > GPS (endast DSC-TX100V)

## GPS (endast DSC-TX100V)

Med detta system kan du bestämma din exakta position på jorden. GPS-satelliter finns i 6 omloppsbanor, 20 000 km från jorden. GPS-systemet består av minst 24 GPS-satelliter. En GPS-mottagare tar emot radiosignaler från satelliterna, och beräknar mottagarens nuvarande plats med hjälp av omloppsbaneinformation, signalernas färdtid etc.
Att bestämma en plats kallas för ”triangulering”. En GPS-mottagare kan bestämma platsens latitud och longitud genom att ta emot signaler från 3 eller flera satelliter.

- Eftersom GPS-satelliternas positioner varierar hela tiden kan det hända att det tar längre än vanligt att bestämma platsen eller att det inte går att bestämma platsen alls, beroende på var och när kameran används.

- ”GPS” är ett system som bestämmer den geografiska platsen genom att triangulera radiosignaler från GPS-satelliter.
  Undvik att använda kameran på platser där radiosignalen är blockerad eller reflekteras, t.ex. på skuggiga platser omgivna av byggnader eller träd osv. Använd kameran i öppen terräng.

- Det kan hända att det inte går att lagra platsinformation på följande platser eller i följande situationer, där signalerna från GPS-satelliterna inte når fram till kameran:

- I tunnlar, inomhus eller i skuggan av byggnader.

- Mellan höga byggnader eller på smala gator med byggnader runtomkring.

- På underjordiska platser, på platser med många träd, under upphöjda broar, eller på platser där det förekommer magnetfält, t.ex. i närheten av högspänningskablar.

- Nära enheter som genererar radiosignaler i samma frekvensband som kameran: nära mobiltelefoner för 1,5 GHz-bandet etc.

#### Angående trianguleringsfel

- Om man flyttar sig till en annan plats direkt efter att ha slagit på kameran kan det ta längre tid innan kameran börjar triangulera, jämfört med när man står kvar på samma ställe.

- Fel som beror på GPS-satelliternas position
  Kameran triangulerar automatiskt den nuvarande platsen när den tar emot radiosignaler från minst 3 GPS-satelliter. Trianguleringsmarginalen som tillåts av GPS-satelliterna är cirka 10 m.
  Trianguleringsmarginalen kan vara större beroende på miljön. I så fall kan det hända att den faktiska platsen inte överensstämmer med den plats som visas på kartan som skapas med hjälp av GPS-informationen. Tänk även på att GPS-satelliterna styrs av USAs försvarsdepartement, och att precisionen kan ändras med avsikt.

- Fel under trianguleringsprocessen
  Kameran tar emot platsinformation regelbundet under triangulering. Eftersom det är en viss tidsskillnad mellan det att platsinformationen laddas ner och det att platsinformationen lagras för en bild, kan det hända att den faktiska tagningsplatsen inte överensstämmer exakt med den plats som visas på kartan som bygger på GPS-informationen.

#### Om GPS-restriktioner på flygplan

- Stäng av kameran ombord på flygplan under start och landning enligt anvisningarna ombord.

- Om du inte vill lagra information ställs [GPS] in på [Av].

#### Övriga begränsningar

- Använd GPS enligt de regler som gäller på aktuell plats eller i aktuell situation.

#### Angående det geografiska koordinatsystemet

- Det geografiska koordinatsystemet ”WGS-84” används.

Tillbaka till överst