Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-alternativen (tagning) > MENU-alternativ (tagning) > Filmkvalitet / Filmstorlek

## Filmkvalitet / Filmstorlek

Ju större storlek på filmbilden, desto högre bildkvalitet. Ju större mängd data som används per sekund (medelbithastighet), desto högre bildkvalitet.
Välj ett filminspelningsformat genom att trycka på MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Filmformat] i tagningsläget. [Mer information]

#### DSC-TX10

Du kan ställa in Filmkvalitet i AVCHD-format och Filmstorlek i MP4-format.
Filmkvalitet (inspelningsformat: AVCHD)

1. MENU (Filmkvalitet) önskat läge

Ställ in med hjälp av knapparna som visas till vänster på skärmen beroende på tagningsläget.
Filmer som tas med den här kameran spelas in i AVCHD-format, med ungefär 60 fält/sek (1080 60i-kompatibla enheter) eller 50 fält/sek (1080 50i-kompatibla enheter), i radsprångsläge med Dolby Digital-ljud.

| Filmkvalitet | Medelbithastighet | Beskrivning
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbit/s | Spelar in med en högsta bildkvalitet på 1920×1080 (50i/60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbit/s | Spelar in med en hög bildkvalitet på 1920×1080 (50i/60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbit/s | Spelar in med en standardbildkvalitet på 1440×1080 (50i/60i).

#### DSC-TX100 / TX100V

Du kan ställa in filmkvalitet i [AVCHD 60i/60p] (1080 60i-kompatibla enheter) eller [AVCHD 50i/50p] (1080 50i-kompatibla enheter) film och Bildstorlek i MP4-format.
Filmkvalitet (inspelningsformat:
[AVCHD 60i/60p] (1080 60i-kompatibla enheter) / [AVCHD 50i/50p] (1080 50i-kompatibla enheter))

1. MENU (Filmkvalitet) önskat läge

Ställ in med hjälp av knapparna som visas till vänster på skärmen beroende på tagningsläget.
Filmer som tas med denna kamera spelas in i AVCHD-format, i ungefär 60 fält/sek (1080 60i-kompatibla enheter) eller 50 fält/sek (1080 50i-kompatibla enheter), i radsprångsläge, med Dolby Digital-ljud eller AVCHD-format i ungefär 60 fält/sek (1080 60i-kompatibla enheter) eller 50 fält/sek (1080 50i-kompatibla enheter) i progressivt läge, med Dolby Digital-ljud.

| Filmkvalitet | Medelbithastighet | Beskrivning
| (AVC HD 28M (PS)) | 28 Mbit/s | Spelar in med en högsta bildkvalitet på 1920×1080 (50p/60p).
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbit/s | Spelar in med en högsta bildkvalitet på 1920×1080 (50i/60i).
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbit/s | Spelar in med en standardbildkvalitet på 1920×1080 (50i/60i).
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbit/s | Spelar in med en standardbildkvalitet på 1440×1080 (50i/60i).

#### Filmbildstorlek (inspelningsformat: MP4)

1. MENU (Filmstorlek) önskad storlek

Ställ in med hjälp av knapparna som visas till vänster på skärmen beroende på tagningsläget.
Filmer som tas med den här kameran spelas in i MPEG-4-format, med ungefär 30 bildrutor/sek (1080 60i-kompatibla enheter) eller 25 bildrutor/sek (1080 50i-kompatibla enheter), i progressivt läge med AAC-ljud, mp4-format.

| Bildstorlek för filmer | Medelbithastighet | Beskrivning
| (MP4 12M) | 12 Mbit/s | Spelas in med storleken 1440×1080
| (MP4 6M) | 6 Mbit/s | Spelas in med storleken 1280×720
| (MP4 3M) | 3 Mbit/s | Spelas in med VGA-storlek

Observera

- En telefotobild skapas när [MP4 3M]-bildstorleken är vald.

- Filmer som spelats in när filmläget är inställt på [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V) kan inte sparas på skiva utan att ändra originalkvaliteten. Konvertera filmen med ”PMB” och spara den på skivan.
  Filmer som spelats in när filmläget är inställt på [AVC HD 24M (FX)] kan inte sparas på en DVD-skiva eller som en AVCHD-skiva. Spara dem som Blu-ray-skiva.

Tillbaka till överst