Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder kameran tillsammans med en dator > Hur man bränner en filmskiva > Skapa AVCHD-skivor

## Skapa AVCHD-skivor

Det går att bränna AVCHD-skivor med HD-bildkvalitet från AVCHD-filmer som importerats till en dator med hjälp av det medföljande programmet ”PMB”.

1. Slå på datorn och lägg i en oanvänd skiva i DVD-enheten.

1. Starta ”PMB”.

1. Välj den AVCHD-film som ska skrivas på skivan.

1. Klicka på (Skapa skivor) och välj sedan [Skapa AVCHD-skivor (HD)].

1. Skapa skivan enligt anvisningarna på skärmen.

För att spela en AVCHD-skiva i en dator
AVCHD-skivor går att spela upp i en dator med hjälp av programmet ”Player for AVC HD” som installeras tillsammans med ”PMB”. Starta programmet genom att klicka på [Start] [Alla program] [PMB] [PMB Launcher] [Visa] [Player for AVCHD].
Se hjälpfilerna till ”Player for AVC HD” för närmare detaljer.

- Det kan hända att bilden inte spelas upp på ett smidigt sätt beroende på datormiljön.

Observera

- Kontrollera att ”PMB” är installerat. [Mer information]

- Du kan inte spela in följande bilder på en AVCHD-skiva:

- Stillbilder

- MP4-filmer

- Filmer inspelade i [AVC HD 28M (PS)] eller [AVC HD 24M (FX)]-kvalitet

- Det kan ta en stund att skapa en skiva.

- AVCHD-filmer beskrivs enligt följande:

DSC-TX10: AVCHD-filmer
DSC-TX100 / TX100V: Inspelat med [Filmformat] inställt på [AVCHD 50i/50p] eller [AVCHD 60i/60p]. [Mer information]
Tillbaka till överst