Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Felsökning > Felsökning > GPS (endast DSC-TX100V)

## GPS (endast DSC-TX100V)

Kameran tar inte emot någon GPS-signal.

- Ställ in [GPS] på [På]. [Mer information]

- Det kan hända att kameran inte kan ta emot radiosignaler från GPS-satelliter på grund av hinder.

- Flytta kameran till en öppen plats och slå på den igen för att triangulera platsinformationen på rätt sätt.

Det är en stor avvikelse i platsinformationen.

- Felmarginalen kan vara upp till flera hundra meter beroende på omgivande byggnader, svaga GPS-signaler etc.

Det tar lång tid att triangulera trots att [GPS-assistansdata] har lästs in.

- Punkten [Datum- & klockinst.] är inte inställd, eller den inställda tiden är kraftigt fel. Ställ in rätt datum och klockslag. [Mer information]

- Giltighetstiden för assistansdata har gått ut. Uppdatera [GPS-assistansdata]. [Mer information]

- Eftersom GPS-satelliternas positioner varierar hela tiden kan det hända att det tar längre än vanligt att bestämma platsen eller att det inte går att bestämma platsen alls, beroende på var och när kameran används.

- ”GPS” är ett system för att bestämma geografiska platser genom att triangulera radiosignal från GPS-satelliter. Undvik att använda kameran på platser där radiosignaler blockeras eller reflekteras, t.ex. i skuggan av höga byggnader eller träd. Använd kameran i öppen terräng.

Plats- eller riktningsinformationen har inte lagrats.

- Tagningsriktningen lagras inte för filmer.

- Använd ”PMB” för att importera filmer med GPS-platsinformation till din dator.

Kompassinformationen avviker kraftigt

- Lägg inte kameran i närheten av källor till magnetfält eller metallföremål.

Tillbaka till överst