Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-alternativen (tagning) > MENU-alternativ (tagning) > Lägesinformation (endast DSC-TX100V)

## Lägesinformation (endast DSC-TX100V)

Statusen för GPS-triangulering kan kontrolleras. När trianguleringstillståndet för GPS visas är kameran lätt att ställa in för GPS-triangulering.

1. MENU (Lägesinformation)

Visar trianguleringsinformation på skärmen.

#### Angående GPS-indikatorer

Indikatorn (A) ändras i förhållande till GPS-signalens mottagning när GPS aktiveras.

GPS-indikatorer | Trianguleringstillstånd | Status för GPS-mottagning
Ingen indikator | Av | [GPS] är inställd på [Av] eller ett fel har inträffat.
| Svårt | Kameran kan inte hitta någon GPS-signal och kan därför inte ladda ner någon platsinformation. Använd kameran på en öppen plats.
| Söker | Söker efter GPS-satelliter. Det kan ta ett par minuter innan trianguleringen startar.
| Triangulerar | Vid GPS-triangulering visas latitud/longitud (B).

#### Satellit- och positionsindikatorer

Satellitposition och hämtningsstatus för omloppsbaneinformation (C) kan kontrolleras på skärmen för positionsinformation. Upp till fyra indikatorer som visar hämtningsstatus för satellitinformation visas på positionsindikatorn (D).
Färgen på satellitindikatorn och positionsindikatorn ändras beroende på positionsstatusen. En indikator med grön färg visar att kameran triangulerar.
Observera

- Om GPS-signalen tas emot från flera satelliter, kan det hända att korrekt tagningsriktning inte lagras, visas eller tas beroende på förhållandet.

- När du söker satellitplacering eller triangulerar kan det hända att det inte fungerar om du lägger händerna på GPS-mottagaren.

Se även
GPS (endast DSC-TX100V)
GPS (endast DSC-TX100V)
Tillbaka till överst