Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Ändring av inställningarna > Huvudinställningar > GPS (endast DSC-TX100V)

## GPS (endast DSC-TX100V)

Kontroll av trianguleringstillståndet och tagningsriktningen
Kamerans inbyggda GPS och riktningssensor hämtar information om tagningsplatsen och tagningsriktningen, och lagrar den för bilderna som tas.
Med hjälp av det medföljande programmet ”PMB” går det att importera foton och filmer som är lagrade med plats- och tagningsriktningsinformation till en dator, och sedan titta på dem tillsammans med en karta över tagningsplatserna. Se ”PMB-hjälp” för närmare detaljer.

1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [GPS] önskat läge

| På | GPS-riktningssensorn aktiverad.
| Av | GPS-riktningssensorn avstängd. Ställ in detta att inte spela in plats- och riktningsinformation.

För att ta emot en GPS-signal

- Triangulera när objektivskyddet är öppet.

- Korrekt triangulering är inte möjligt inomhus eller i närheten av höga byggnader.
  Använd kameran i öppen terräng utomhus och starta din kameran igen.

- Om ingen trianguleringsikon visas även om du väntar i flera minuter kan det hända att du befinner dig på en plats där GPS-signalen är svår att ta emot eller inte går att ta emot alls.
  Använd din kameran i öppen terräng utomhus eller spela in bilder där inte platsinformationen lagras.

Observera

- Tagningsriktningen lagras inte för filmer.

- Stäng av kameran ombord på flygplan under start och landning enligt anvisningarna ombord.

- Använd GPS enligt de regler som gäller på aktuell plats eller i aktuell situation.

- Det kan ta flera minuter innan platsinformationen hämtas när du använder GPS för första gången eller om den inte används speciellt ofta. Trianguleringstiden går att förkorta genom att läsa in GPS-hjälpdata. [Mer information]

- Kamerans information om tagningsriktningen bygger på den magnetiska norriktningen (den riktning en kompassnål pekar).

- Om kameran används i närheten av magnetfält eller metall kan riktningssensorn visa fel. Håll undan kameran från magnetfält och metall så gott det går.

- Det kan hända att rätt tagningsriktning inte lagras eller visas i följande fall:

- I närheten av byggnader, gångbroar, järnbroar, fordon eller järntorn

- I närheten av elapparater som TV-apparater, högtalare, kylskåp, mobiltelefoner eller hörlurar

- I närheten av stålskrivbord, stålstolar etc.

- Riktningsinformationen blir instabil om kameran riktas uppåt.

- När du söker satellitplacering eller triangulerar kan det hända att det inte fungerar om du lägger händerna på GPS-mottagaren.

### Kontroll av trianguleringstillståndet och tagningsriktningen

Indikatorn ändras i förhållande till GPS-signalens styrka när GPS-funktionen är aktiverad. Trianguleringsstatusen kan även kontrolleras med hjälp av [Lägesinformation]. [Mer information]
Tagningsriktningen går att kontrollera med hjälp av riktningsikonen som visas på skärmen.

Trianguleringstillstånd | GPS-indikatorer | GPS-mottagningstillstånd
Av | Ingen indikator | [GPS] är inställd på [Av] eller ett fel har inträffat.
Svårt |  | Kameran kan inte hitta någon GPS-signal och kan därför inte ladda ner någon platsinformation. Använd kameran på en öppen plats.
Söker |  | Söker efter GPS-satelliter. Det kan ta ett par minuter innan trianguleringen startar.
Triangulerar |  | Kameran tar emot GPS-signaler och kan ladda ner platsinformation.

Tagningsriktning | Indikatorer
Norr |
Väst |
Syd |
Öst |

Se även
Scenigenkänning
GPS (endast DSC-TX100V)
GPS-assistansdata (endast DSC-TX100V)
Auto-klockinst. (endast DSC-TX100V)
GPS (endast DSC-TX100V)
Tillbaka till överst