Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Innan du börjar använda kameran > Delarnas namn och ikonerna som visas på skärmen > Lista över ikonerna som visas på skärmen

## Lista över ikonerna som visas på skärmen

Lista över ikonerna i tagningsläget
Lista över ikonerna i visningsläget
De olika ikonerna på skärmen anger kamerans tillstånd.
Läget på den ikon som visas kan skilja sig åt efter tagningsläge.

### Lista över ikonerna i tagningsläget

Indikator | Betydelse
9 | Antalet bilder som kan lagras (Dual Rec) (DSC-TX10)
| Filmtagningsläge visas endast på DSC-TX10.
| Scenigenkänningsikon
| Vibrationsvarning
| Blundningsreducering
| Scenigenkänning
| Överlappningsikon för Bättre autojustering
SPELAR IN Standby | Filminspelning/beredskapsläge för filminspelning
0:12 | Inspelningstid (m:s)
| Ansiktsavkänning
| Vitbalans / visas endast på DSC-TX10.
| Mätmetod
| Suddighetsgrad för bakgrunden
| Försköningseffekt
| Burst-inställning
| Visning i Eye-Fi-läge
| Överhettningsvarning
| Databasfilen full/fel i databasfilen

Indikator | Betydelse
| AE/AF-lås
ISO400 | ISO-tal
| Slutarbrusreducering
125 | Slutartid
F3.5 | Bländarvärde
+2.0EV | Exponeringsvärde
| Autofokusramindikator
| Närbildsskärpa
| Blixtläge
| Rödögereducering
| Blixtladdning
| Reducering av vindbrus

Indikator | Betydelse
| Återstående batteriström
| Varning för svagt batteri
| Pekskärm ogiltig
| GPS (DSC-TX100V)
| Lägesinformation (DSC-TX100V)
1.4 | Zoomförstoringsgrad
| Skrivning till buffer (DSC-TX100 / TX100V)
TA BILD | Lagra
| Lagringsmedium (minneskort/internminnet)
| Autofokuslampa

Indikator | Betydelse
100Min | Inspelningsbar tid
| Lagringsmapp
| Självutlösare
C:32:00 | Självdiagnosfunktionen
| Varningsindikator som gäller stillbildstagning
| Destination (DSC-TX10 / TX100)
| Autofokusram
| Spotmätningshårkors
| Bildstorlek/Storlek för panoramabilder/Kvalitet visas endast på DSC-TX100 / TX100V.
96 | Antal lagringsbara bilder
| Skriv datum

### Lista över ikonerna i visningsläget

Indikator | Betydelse
| Bildstorlek/Storlek för panoramabilder/Kvalitet visas endast på DSC-TX100 / TX100V.
| Burstbilder
| Huvudbild i burstgruppen
| Skydd
| Utskriftsmarkering (DPOF)
| Uppspelningszoom
| Uppspelningsmedium (minneskort/internminnet)
| Visning i Eye-Fi-läge
| 3D-bilder
| Uppspelningsmapp
12/12 | Bildnummer/antal lagrade bilder för valt datumintervall, mapp
| Databasfilen full/fel i databasfilen
| Överhettningsvarning
| Förstoring ej tillgänglig

Indikator | Betydelse
101-0012 | Mapp-/filnummer
2011-1-1 9:30 AM | Inspelningsdatum/tidpunkt för bilden

Indikator | Betydelse
| Återstående batteriström
| Varning för svagt batteri
| TransferJet-inställningar
| Visningssätt
| Mätmetod
| Blixtläge
| Vitbalans / visas endast på DSC-TX10.
+2.0EV | Exponeringsvärde

Indikator | Betydelse
500 | Slutartid
F3.5 | Bländarvärde
ISO400 | ISO-tal
C:32:00 | Självdiagnosfunktionen
35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E | Visning av latitud och longitud
| Uppspelning
| Uppspelning med variabel hastighet
| Uppspelningsmätare
00:00:12 | Räkneverk
| GPS (endast DSC-TX100V)
| GPS-inställning (endast DSC-TX100V)
| Volym

Tillbaka till överst