Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerini kullanma (Çekim) > MENU öğeleri (Çekim) > ISO

## ISO

Fotoğraf makinesi Otomatik Program moduna ayarlandığında veya Sahne Seçiminde (Sualtı) (DSC-TX10) seçeneği seçildiğinde ışık hassasiyetini ayarlar.

1. MENU (ISO) istenen mod

| (Otomatik) | ISO hassasiyetini otomatik olarak ayarlar.
| ///// | ISO hassasiyetini arttırarak (daha büyük bir sayı seçerek) karanlık ortamlarda veya hareketli konularında bulanıklığı azaltabilirsiniz.

ISO Hassasiyetini Ayarlama (Tavsiye Edilen Pozlama İndeksi)
ISO hassasiyeti ışık alan görüntü sensörüne sahip kayıt medyaları için bir hız derecesidir. Pozlama aynı olduğu zaman bile, görüntüler ISO hassasiyeti nedeniyle farklılık gösterir.
Yüksek ISO hassasiyeti
Karanlık ortamlarda bile, bulanıklığı azaltmak için deklanşör hızını artırarak parlak bir görüntü kaydeder.
Ancak görüntü gürültülü olma eğilimindedir.
Düşük ISO hassasiyeti
Daha yumuşak bir görüntü kaydeder.
Ancak pozlama yetersiz olduğu zaman görüntü daha karanlık çıkabilir.
Bulanıklığı önlemek için ipuçları
Fotoğraf makinesi sabit olmasına rağmen, pozlama sırasında konu hareket eder ve deklanşöre basıldığında bulanık bir görüntüsü çekilir. Fotoğraf makinesi titremesi otomatik olarak azaltılır; ancak bu işlev konu bulanıklığını etkin bir biçimde azaltmaz.
Az ışık veya uzun enstantane koşullarında konu bulanıklığı sık sık görülür.
Bu durumda, aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurarak çekim yapın.

- Enstantanenin daha kısa olması için daha yüksek bir ISO hassasiyeti seçin ve deklanşöre konu hareket etmeden önce basın.

- Sahne Seçiminde (Yüksek Hassasiyet) modunu seçin.

Not

- Seçilen KAYIT moduna bağlı olarak bazı MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. “Bazı KAYIT modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

En üste geri dön