Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerini kullanma (Çekim) > MENU öğeleri (Çekim) > Seri Çekim Ayarları

## Seri Çekim Ayarları

Deklanşörü basılı tuttuğunuz zaman, fotoğraf makinesi bir seride 10 kareye kadar sürekli çekim yapar.

1. MENU (Seri Çekim Ayarları) istenen mod

| (Kapalı) | Tek bir görüntü kaydeder.
| (Yüksek) | Saniyede art arda 10 görüntü çeker.
| (Düşük) | Arka arkaya saniyede 2 adede kadar görüntü çeker.

Notlar

- [Flaş] ayarı [Kapalı] olur.

- Zamanlayıcı ile kayıt yaparken, en fazla 10 görüntüden oluşan bir dizi kaydedilir.

- Kayıt aralığı, görüntü boyutunun ayarına bağlı olarak uzar.

- [Odak], [Beyaz Dengesi] ve [EV] ilk görüntü için ayarlanır ve bu ayarlar diğer görüntüler için de kullanılır.

- Dahili belleğe kaydederken [VGA] görüntü boyutu ayarlanır.

- Pil düzeyi düşük olduğunda ya da dahili bellek veya bellek kartı doluyken, Seri Çekim durur.

- Uzun enstantane koşullarında, saniyedeki seri çekim sayısı azalabilir.

- Seçilen KAYIT moduna bağlı olarak bazı işlevleri veya MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. “Bazı KAYIT modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

En üste geri dön