Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Ayarları değiştirme > Temel Ayarlar > LUN Ayarı

## LUN Ayarı

Fotoğraf makinesi bir USB bağlantısı kullanılarak bir bilgisayara veya AV bileşenine bağlandığı zaman, bilgisayar ekranında veya başka monitörde görüntülenen kayıt ortamı için gösterim yöntemini ayarlar.

1. MENU (Ayarlar) (Temel Ayarlar) [LUN Ayarı] istenen mod

| Çoklu | Hem hafıza kartındaki hem de dahili bellekteki görüntüler gösterilir. Fotoğraf makinesini bir bilgisayara bağladığınızda bu ayarı seçin.
| Tek | Hafıza kartı fotoğraf makinesine takıldığında, hafıza kartındaki görüntüler gösterilir; takılı olmadığında, dahili bellekteki görüntüler gösterilir. Fotoğraf makinesi bilgisayardan başka bir aygıta bağlandığında hem hafıza kartının hem de dahili belleğin görüntülerinin görüntülenmediği durumlarda bu ayarı seçin.

Not

- “PMB Portable” kullanarak görüntüleri bir medya servisine yüklerken [LUN Ayarı] ayarını [Çoklu] olarak yapın.

En üste geri dön