Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Uyarılar / Bu fotoğraf makinesi hakkında > Fotoğraf sayısı ve filmlerin kayıt süresi > Film kaydetme süresi

## Film kaydetme süresi

Aşağıdaki tablo yaklaşık maksimum kayıt sürelerini gösterir. Kaydedilebilen süre, çekim koşullarına ve hafıza kartına bağlı olarak değişir.

#### DSC-TX10

Kalite/Boyut | Dahili bellek | Bu fotoğraf makinesiyle biçimlendirilmiş hafıza kartı
Yaklaşık 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 24M (FX) |  | 10dak (10dak) | 20dak (20dak) | 40dak (40dak) | 1sa30dak (1sa30dak) | 3sa00dak (3sa00dak)
AVC HD 17M (FH) |  | 10dak (10dak) | 30dak (30dak) | 1sa00dak (1sa00dak) | 2sa00dak (2sa00dak) | 4sa05dak (4sa05dak)
AVC HD 9M (HQ) |  | 25dak (15dak) | 50dak (40dak) | 1sa45dak (1sa20dak) | 3sa35dak (2sa45dak) | 7sa20dak (5sa30dak)
MP4 12M |  | 15dak | 40dak | 1sa20dak | 2sa45dak | 5sa30dak
MP4 6M |  | 35dak | 1sa15dak | 2sa40dak | 5sa20dak | 10sa50dak
MP4 3M |  | 1sa10dak | 2sa25dak | 4sa55dak | 9sa55dak | 20sa00dak

#### DSC-TX100 / TX100V

Kalite/Boyut | Dahili bellek | Bu fotoğraf makinesiyle biçimlendirilmiş hafıza kartı
Yaklaşık 19 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
AVC HD 28M (PS) |  | 9dak (9dak) | 15dak (15dak) | 35dak (35dak) | 1sa15dak (1sa15dak) | 2sa30dak (2sa30dak)
AVC HD 24M (FX) |  | 10dak (10dak) | 20dak (20dak) | 40dak (40dak) | 1sa30dak (1sa30dak) | 3sa00dak (3sa00dak)
AVC HD 17M (FH) |  | 10dak (10dak) | 30dak (30dak) | 1sa00dak (1sa00dak) | 2sa00dak (2sa00dak) | 4sa05dak (4sa05dak)
AVC HD 9M (HQ) |  | 25dak (15dak) | 50dak (40dak) | 1sa45dak (1sa20dak) | 3sa35dak (2sa45dak) | 7sa20dak (5sa30dak)
MP4 12M |  | 20dak | 40dak | 1sa20dak | 2sa45dak | 5sa30dak
MP4 6M |  | 35dak | 1sa15dak | 2sa40dak | 5sa25dak | 10sa50dak
MP4 3M |  | 1sa10dak | 2sa25dak | 4sa55dak | 10sa00dak | 20sa05dak

- Parantez içindeki rakamlar yaklaşık asgari kayıt süresini gösterir.

- Bir defada yaklaşık 29 dakika boyunca sürekli çekim mümkündür. Bir MP4 formatlı film dosyasının azami boyutu yaklaşık 2 GB’tır.

Not

- Kaydedilebilen film süresinin değişmesinin sebebi, fotoğraf makinesinin, çekim sahnesine bağlı olarak görüntü kalitesini otomatik olarak ayarlayan VBR (Değişken Bit Hızı) ile donatılmış olmasıdır.
  Hızlı hareket eden konuları çektiğinizde, görüntü daha net olur, ancak kaydetmek için daha fazla bellek harcandığı için kaydedilebilen süre daha kısa olur.
  Kaydedilebilen süre çekim koşuluna, konuya veya görüntü kalitesi / boyutu ayarına bağlı olarak da değişebilir.

En üste geri dön