Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerini kullanma (İzleme) > MENU öğeleri (İzleme) > İzleme Modu

## İzleme Modu

Farklı bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş görüntüleri izleme
Görüntüler için ekran formatını seçmenize olanak verir.

1. Kayıttan gösterim moduna geçmek için (Kayıttan gösterim) düğmesine basın.

1. MENU (İzleme Modu) istenen mod

| (Tarih Görünümü) | Görüntüleri tarihe göre gösterir.
| (Klasör grünümü (hareketsiz)) | Hareketsiz görüntüleri gösterir.
| (Klasör görnümü (MP4)) | MP4 formatlı videoları gösterir.
| (AVCHD grünümü) | Filmleri şu şekilde görüntüler: DSC-TX10: AVCHD formatlı filmler DSC-TX100 / TX100V: [Film formatı] öğesi [AVCHD 50i/50p] veya [AVCHD 60i/60p] olarak kaydedilmiş. [Ayrıntılar]

Not

- Görüntü kaydetmek için dahili bellek kullanıldığı zaman, görüntüler Klasör Görünümünde görüntülenir.

### Farklı bir fotoğraf makinesiyle çekilmiş görüntüleri izleme

Bu fotoğraf makinesi görüntü kaydetme ve kayıttan gösterme için hafıza kartında bir Görüntü Veritabanı Dosyası oluşturur. Fotoğraf makinesi dahili bellekteki Görüntü Veritabanı Dosyasına kaydedilmemiş görüntüler saptarsa, “Tanınmayan dosyalar bulundu Dosyaları al” mesajıyla bir kayıt ekranı görüntülenir.
Kaydedilmemiş görüntüleri izlemek için, onları [OK] seçeneğini seçerek kaydedin.

- Görüntüleri kaydetmek için yeterince dolu olan bir pil kullanın. Görüntüleri kaydetmek için az şarjlı bir pil kullanılması halinde tüm verileri aktarmak mümkün olmayabilir veya pilin şarjı biterse veriler bozulabilir.

En üste geri dön