Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Uyarılar / Bu fotoğraf makinesi hakkında > Bu fotoğraf makinesi hakkında > GPS (sadece DSC-TX100V)

## GPS (sadece DSC-TX100V)

Bu sistem yeryüzündeki tam konumunuzu belirlemenize olanak sağlar. GPS uyduları yerin 20.000 km yukarısındaki 6 yörüngede bulunurlar. GPS sistemi 24 veya daha fazla GPS uydusundan oluşur. Bir GPS alıcısı uydulardan radyo sinyallerini alır ve yörünge bilgisine ve sinyallerin geliş süresine, vb. bilgilere göre alıcının mevcut konumunu hesaplar.
Konumun belirlenmesine “nirengi” (üçgenleme) denir. Bir GPS alıcısı 3 veya daha fazla uydudan sinyaller alarak konumun enlem ve boylamını belirler.

- GPS uydularının konumları sürekli değiştiği için, konuma ve fotoğraf makinesini kullandığınız zamana bağlı olarak, konumu belirlemek uzunca bir süre alabilir veya alıcı konumu belirleyemeyebilir.

- “GPS”, GPS uydularından alınan radyo sinyallerinden nirengi (üçgenleme) yoluyla coğrafi konumu belirlemek için bir sistemdir.
  Fotoğraf makinesini, radyo sinyallerinin engellendiği veya yansıtıldığı, binalar veya ağaçlar tarafından çevrili gölgelik bir yer vb. gibi yerlerde kullanmaktan kaçının. Fotoğraf makinesini açık havada kullanın.

- GPS uydularından gelen radyo sinyallerinin fotoğraf makinesine ulaşmadığı aşağıdaki gibi yerlerde veya durumlarda yer bilgisini kaydedemeyebilirsiniz.

- Tünellerde, kapalı yerlerde veya binaların gölgelerinde.

- Yüksek binaların arasında iki yanında binalar bulunan dar sokaklarda.

- Yeraltındaki konumlarda, yoğun ağaçlar arasındaki yerlerde, yüksek bir köprünün altında veya yüksek gerilim hatlarının yakınında olduğu gibi manyetik alanların üretildiği yerlerde.

- Fotoğraf makinesiyle aynı frekans bandında radyo sinyalleri üreten aygıtların yakınında: 1,5 GHz bandındaki mobil telefonların vb yakınında.

#### Nirengi hataları hakkında

- Fotoğraf makinesini açtıktan hemen sonra yer değiştirirseniz, aynı yerde kalmanızla karşılaştırılırsa fotoğraf makinesinin nirengiye başlaması daha fazla zaman alabilir.

- GPS uydularının konumundan kaynaklanan hata
  Fotoğraf makinesi 3 veya daha fazla GPS uydusundan radyo sinyalleri aldığı zaman mevcut konumunuzu otomatik olarak nirengiler. GPS uyduları tarafından izin verilen nirengi hatası yaklaşık 10 metredir.
  Konumun bulunduğu çevreye bağlı olarak, nirengi hatası daha büyük olabilir. Bu durumda, gerçek konumunuz GPS bilgisine göre haritadaki yerinizle aynı olmayabilir. Bunun yanı sıra, GPS uyduları Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından kontrol edilir ve hassaslık derecesi kasten de değiştirilebilir.

- Nirengi sürecinde hata
  Fotoğraf makinesi nirengi bulma sırasında düzenli olarak konum bilgisi alır. Yer bilgisinin alınması ve yer bilgisinin bir görüntüye kaydedilmesi arasında küçük bir zaman farkı vardır, bu nedenle gerçek kayıt konumu GPS bilgisine göre haritadaki konumla tam olarak aynı olmayabilir.

#### Bir uçakta GPS kullanımıyla ilgili sınırlamalar

- Bir uçağın kalkışı ve inişi sırasında, yapılan anonsta istendiği gibi, fotoğraf makinesini kapatın.

- Herhangi bir bilgi kaydedilmemesini tercih ediyorsanız, [GPS ayarı] öğesini [Kapalı] olarak ayarlayın.

#### Diğer kısıtlamalar hakkında

- GPS özelliğini yer ve durumun gereklerine uygun olarak kullanın.

#### Coğrafi koordinat sistemi hakkında

- “WGS-84” coğrafi koordinat sistemi kullanılır.

En üste geri dön