Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > 3D İşlevlerini Kullanma > 3D fotoğraflar çekme > 3D panorama taraması

## 3D panorama taraması

Fotoğraf makinesi hareket ederken birçok görüntü çekilir ve bu görüntüler bir 3D görüntü şeklinde birleştirilir. Kaydedilen görüntü bir 3D TV’de izlenebilir.

1. (KAYIT modu) (3D çekim) (3D panorama taraması)

1. Fotoğraf makinesini fotoğrafı çekilecek konunun ucuna hizalayın ve deklanşöre basın.

- Çekimden önce siyah, yarı saydam bir kısım (A) görüntülenir. Bu kısım kaydedilmez.

- (3D panorama taraması) modunda, (B) simgesine dokunarak çekim yönünü değiştirebilirsiniz.

1. Ekrandaki göstergeyi izleyerek, fotoğraf makinesini kılavuzun sonuna (C) kadar sağa sola kaydırın.

3D Panorama Taraması modunda çekimle ilgili ipuçları
3D görüntüleri doğru çekmek için, fotoğraf makinesini yavaşça kaydırın. (5 saniyelik bir yarım çemberi hedefleyin.)
Çok hızlı veya çok yavaş kaydırırsanız, ekranda bir mesaj görüntülenir.
Çekmeden önce birkaç deneme yapmanızı öneririz.
3D çekim için en uygun olanlar duran konulardır.

- Sahneyi belirleyin ve odağı, pozlamayı ve beyaz dengesini kilitleyebilmeniz için deklanşöre yarıya kadar basın. Sonra, deklanşöre sonuna kadar basın ve fotoğraf makinesini yay çizecek şekilde döndürün.

Notlar

- 3D çekim aşağıdaki durumlar için uygun değildir:

- Büyük bir konu olduğu zaman

- Hareketli konularda

- Ana konu fotoğraf makinesine çok yakın olduğunda

- Gökyüzü, kumsal veya çimen gibi kontrastı az olan görüntülerde

- 3D görüntüler bir JPEG dosyası ve bir MPO dosyasından oluşur. Bu dosyalardan biri bilgisayarınızda silinirse, fotoğraf makinesi doğru çalışmayabilir.

- Verilen süre içinde fotoğraf makinesini tüm konu boyunca sağa sola kaydıramazsanız birleşik görüntüde gri bir bölge oluşur. Bu olursa fotoğraf makinesini tam bir 3D görüntü kaydetmek için daha hızlı hareket ettirin.

- Birçok görüntü birbirine eklendiği için ek yerleri düzgün kaydedilmez.

- Işığın az olduğu durumlarda, görüntüler bulanıklaşabilir. Fotoğrafları parlak dış mekan ışığında çekmeniz önerilir.

- Floresan lambalar gibi, titreşen ışıklar altında, 3D çekim başarılı olmayabilir.

- 3D çekimin tüm izleme açısı ve AE/AF kilitli olduğundaki izleme açısı parlaklık, renk veya odak bakımından son derecede farklıysa, çekim başarılı olmaz. Bu olursa AE/AF kilidinin konumunu değiştirip, tekrar deneyin.

- 3D çekim aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:

- Fotoğraf makinesini sağa sola çok hızlı veya çok yavaş kaydırırsanız.

- Fotoğraf makinesi titreşimi çok fazla olursa.

- Bu işlev sualtı çekimi için uygun değildir. (DSC-TX10)

İlgili Konu
Bir 3D TV’de 3D görüntüleri izleme
En üste geri dön