Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerini kullanma (Çekim) > MENU öğeleri (Çekim) > Film Kalitesi / Film Boyutu

## Film Kalitesi / Film Boyutu

Filmin boyutu arttıkça, görüntü kalitesi de artar. Saniyede kullanılan veri miktarı (ortalama bit hızı) arttıkça, görüntü kalitesi de iyileşir.
Çekim modunda MENU (Ayarlar) (Çekim Ayarları) [Film formatı] düğmelerine basarak bir film kayıt formatı seçin. [Ayrıntılar]

#### DSC-TX10

Film Kalitesini AVCHD formatında ayarlayabilirsiniz ve Film Boyutunu MP4 formatında ayarlayabilirsiniz.
Film kalitesi (kayıt formatı: AVCHD)

1. MENU (Film Kalitesi) istenen mod

KAYIT moduna bağlı olarak, ekranın solunda görüntülenen düğmeleri kullanarak ayarlayın.
Bu fotoğraf makinesiyle filmler AVCHD formatında, yaklaşık 60 kare/sn. (1080 60i uyumlu aygıtlar) veya 50 kare/sn. (1080 50i uyumlu aygıtlar) ile, örüntülü modunda, Dolby Digital sesle çekilir.

| Film kalitesi | Ortalama bir hızı | Açıklama
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | 1920×1080 (50i / 60i) boyutundaki en yüksek görüntü kalitesiyle çeker.
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | 1920×1080 (50i / 60i) boyutundaki yüksek görüntü kalitesiyle çeker.
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | 1440×1080 (50i / 60i) boyutundaki standart görüntü kalitesiyle çeker.

#### DSC-TX100 / TX100V

Film Kalitesini [AVCHD 60i/60p] (1080 60i uyumlu aygıtlar) veya [AVCHD 50i/50p] (1080 50i uyumlu aygıtlar) filmlerde ayarlayabilirsiniz ve Film Boyutunu MP4 formatında ayarlayabilirsiniz.
Film kalitesi (kayıt formatı:
[AVCHD 60i/60p] (1080 60i uyumlu aygıtlar) / [AVCHD 50i/50p] (1080 50i uyumlu aygıtlar))

1. MENU (Film Kalitesi) istenen mod

KAYIT moduna bağlı olarak, ekranın solunda görüntülenen düğmeleri kullanarak ayarlayın.
Bu fotoğraf makinesiyle filmler AVCHD formatında, yaklaşık 60 kare/sn. (1080 60i uyumlu aygıtlar) veya 50 kare/sn. (1080 50i uyumlu aygıtlar) ile, örüntülü modunda ve Dolby Digital ses ile veya AVCHD formatında yaklaşık 60 kare/sn. (1080 60i uyumlu aygıtlar) veya 50 kare/sn. (1080 50i uyumlu aygıtlar) ile, aşamalı modunda ve Dolby Digital ses ile kaydedilir.

| Film kalitesi | Ortalama bir hızı | Açıklama
| (AVC HD 28M (PS)) | 28 Mbps | 1920×1080 (50p / 60p) boyutundaki en yüksek görüntü kalitesiyle çeker.
| (AVC HD 24M (FX)) | 24 Mbps | 1920×1080 (50i / 60i) boyutundaki en yüksek görüntü kalitesiyle çeker.
| (AVC HD 17M (FH)) | 17 Mbps | 1920×1080 (50i / 60i) boyutundaki standart görüntü kalitesiyle çeker.
| (AVC HD 9M (HQ)) | 9 Mbps | 1440×1080 (50i / 60i) boyutundaki standart görüntü kalitesiyle çeker.

#### Film boyutu (kayıt formatı: MP4)

1. MENU (Film Boyutu) istenen boyut

KAYIT moduna bağlı olarak, ekranın solunda görüntülenen düğmeleri kullanarak ayarlayın.
Bu fotoğraf makinesiyle filmler MPEG-4 formatında, yaklaşık 30 kare/sn. (1080 60i uyumlu aygıtlar) veya yaklaşık 25 kare/sn. (1080 50i uyumlu aygıtlar) ile, aşamalı modunda, AAC sesle ve mp4 formatında kaydedilir.

| Film görüntü boyutu | Ortalama bir hızı | Açıklama
| (MP4 12M) | 12 Mbps | 1440×1080 boyutunda çeker
| (MP4 6M) | 6 Mbps | 1280×720 boyutunda çeker
| (MP4 3M) | 3 Mbps | VGA boyutunda çeker

Notlar

- [MP4 3M] görüntü boyutu seçildiğinde bir telefoto görüntüsü oluşturulur.

- Film Modu [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V) olarak kaydedilmiş filmler, orijinal kalite değiştirilmeden bir diske kaydedilemez. Filmi “PMB” yazılımını kullanarak dönüştürün ve disk kaydedin.
  Film Modu [AVC HD 24M (FX)] olarak kaydedilmiş filmler, bir DVD diske veya bir AVCHD disk olarak kaydedilemez. Bunları bir Blu-ray diske kaydedin.

En üste geri dön