Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Ayarları değiştirme > Temel Ayarlar > GPS ayarı (sadece DSC-TX100V)

## GPS ayarı (sadece DSC-TX100V)

Nirengi durumunu ve çekim yönünü kontrol etme
Bu fotoğraf makinesinin dahili GPS ve yön sensörü yer ve çekim yönü ile ilgili bilgiyi elde eder ve görüntüler üstüne kaydeder.
Verilen “PMB” yazılımını kullanarak, yer ve çekim yönü bilgileriyle kaydedilmiş fotoğrafları ve videoları bir bilgisayara verebilir e onları çekim yerlerini gösteren bir haritayla izleme keyfinden yararlanabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “PMB Help”.

1. MENU (Ayarlar) (Temel Ayarlar) [GPS ayarı] istenen mod

| Açık | GPS yön sensörü etkin.
| Kapalı | GPS yön sensörü devre dışı. Konum ve yön bilgilerinin ayarlanmaması için bu seçeneği seçin.

Bir GPS sinyali almak için

- Mercek kapağı açıldığında nirengileme yapın.

- Kapalı yerlerde ve yüksek binaların yakınında gerekli nirengi mümkün değildir.
  Fotoğraf makinenizi açık bir alanda kullanın ve makineyi tekrar açın.

- Birkaç dakika bekledikten sonra bile herhangi bir nirengi simgesi gözükmezse GPS sinyali almanın zor veya imkansız olduğu bir alanda bulunuyor olabilirsiniz.
  Fotoğraf makinenizi açık bir alanda kullanın veya görüntüleri yer bilgilerinin kaydedilmediği durumda olduğu gibi kaydedin.

Notlar

- Film çekerken çekim yönü kaydedilmez.

- Bir uçağın kalkışı ve inişi sırasında, yapılan anonsta istendiği gibi, fotoğraf makinesini kapatın.

- GPS özelliğini yer ve durumun gereklerine uygun olarak kullanın.

- GPS özelliğini ilk kez kullanıyorsanız veya sık kullanmıyorsanız, yer bilgilerinin alınması birkaç dakika sürebilir. Nirengi süresi GPS yardım bilgilerini makineye alarak kısaltılabilir. [Ayrıntılar]

- Bu fotoğraf makinesi tarafından alınan çekim yönü bilgisi manyetik kuzeye (pusula iğnesinin gösterdiği yöne) göredir.

- Fotoğraf makinesi bir manyetik kaynağın veya metalin çok yakınındaysa yön sensöründe bir hata olabilir. Mümkünse fotoğraf makinesini bir manyetik kaynaktan veya metalden uzakta tutun.

- Aşağıdaki durumlarda doğru çekim yönü kaydedilmeyebilir veya görüntülenmeyebilir:

- Bir binanın, bir köprü ayağının, bir çelik köprünün, bir taşıtın, bir çelik kulenin yakınında

- Bir televizyon, hoparlör, buzdolabı, mobil telefon, kulaklık gibi elektrikli cihazların yakınında

- Çelik bir sıra veya çelik bir sandalye ve benzerinin yakınında.

- Bu fotoğraf makinesi yukarıya doğru tutulduğu zaman yön bilgisi kararsızlaşabilir.

- Parmağınızı GPS alıcısının üzerine koyarsanız uydu konumlarını arama veya nirengi işlemi başarısız olabilir.

### Nirengi durumunu ve çekim yönünü kontrol etme

GPS etkin olduğu zaman, gösterge alınan GPS sinyalinin kuvvetine göre değişir. Nirengi durumu [Konum Bilgisi] kullanılarak da kontrol edilebilir. [Ayrıntılar]
Çekim yönünü ekranda gösterilen yön simgesiyle kontrol edebilirsiniz.

Nirengi durumu | GPS göstergeleri | GPS alma durumu
Kapalı | Gösterge yok | [GPS ayarı] ayarı [Kapalı] olarak ayarlanmıştır veya bir hata oluşmuştur.
Zor |  | Fotoğraf makineniz bir GPS sinyali bulamıyor, bu nedenle yer bilgisini alamıyor. Fotoğraf makinenizi açık bir alanda kullanın.
Arıyor |  | GPS uydularını arıyor. Nirengi oluşturmaya başlama birkaç dakika alabilir.
Nirengi oluşturuyor |  | Fotoğraf makineniz bir GPS sinyali alıyor ve yer bilgilerini elde ediyor.

Çekim yönü | Göstergeler
Kuzey |
Batı |
Güney |
Doğu |

İlgili Konu
Sahne Tanıma
GPS ayarı (sadece DSC-TX100V)
GPS desteği verileri (sadece DSC-TX100V)
Oto. Saat AYARI (sadece DSC-TX100V)
GPS (sadece DSC-TX100V)
En üste geri dön