Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Sorun Giderme > Uyarı göstergeleri ve mesajlar > Mesajlar

## Mesajlar

Aşağıdaki mesajlar görünürse, talimatları izleyin.

- Pil seviyesi düşüktür. Pili hemen şarj edin. Pili kullanım koşullarına veya türüne bağlı olarak, kalan pil miktarı süresi 5 ila 10 dakika olsa bile gösterge yanabilir.

Sadece uyumlu pille kullanmak için.

- Takılan pil bir NP-BN1 (ürünle verilir) pil değil.

Fotoğraf makinesi çok ısındı Soğumasını bekleyin

- Fotoğraf makinesi sıcaklığı yükselmiştir. Fotoğraf makinesi otomatik olarak kapanabilir veya film kaydedemeyebilirsiniz. Sıcaklık düşene kadar fotoğraf makinesini serin bir yerde tutun.

Dahili bellek hatası

- Fotoğraf makinesini kapatıp sonra tekrar açın.

Bellek kartını yeniden takın.

- Takılan hafıza kartı fotoğraf makinesinde kullanılamıyordur. [Ayrıntılar]

- Hafıza kartının uç kısmı kirlenmiştir.

- Hafıza kartı hasar görmüştür.

Bellek kartı doğru biçimlendirilmemiş.

- Takılan hafıza kartı fotoğraf makinesinde kullanılamıyordur. [Ayrıntılar]

Bu bellek kartı resimleri doğru olarak kaydedemeyebilir veya oynatamayabilir.

- Takılan hafıza kartı fotoğraf makinesinde kullanılamıyordur. [Ayrıntılar]

Ara bellek taşması. Ortama yazma zamanında tamamlanmadı.

- Arka arkaya kaydedilmiş ve silinmiş veya farklı bir fotoğraf makinesinde biçimlenmiş bir hafıza kartı kullanırsanız, veri yazma hızı düşük olabilir. Önce karttaki tüm verileri bir bilgisayara yedekleyin, ardından kartı kullanmadan önce yeniden biçimlendirin. [Ayrıntılar]

- Kullandığınız hafıza kartının yazma hızı film kayıtları için yeterli değildir. Bir “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) veya bir SD kart kullanın (Sınıfı 4 veya daha hızlı).

Bellek kartı kilitli. Tırnağı kontrol edin.

- Bir yazmaya karşı koruma anahtarı olan bir bellek kartı kullanıyorsunuzdur ve anahtar LOCK (Kilitli) konumuna getirilmiştir. Anahtarı kayıt konumuna getirin.

Bu salt okunur bir bellek kartıdır.

- Fotoğraf makinesi bu hafıza kartına görüntü kaydedemez veya bunun üzerindeki görüntüleri silemez.

Hafıza kartına yazma doğru tamamlanmadı Verileri kurtarın

- Hafıza kartını yeniden takın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Görüntü yok

- Dahili belleğe kayıttan gösterilebilecek bir görüntü kaydedilmemiştir.

- Bu hafıza kartı klasörüne, kayıttan gösterilebilecek bir görüntü kaydedilmemiştir.

Hareketsiz görüntü yok

- [3D izleme] modunda kayıttan gösterilebilecek 3D görüntüler yoktur.

- Seçilen klasör veya tarih, bir slayt gösterisinde oynatılabilecek bir dosyayı içermiyordur.

Tanınmayan dosya bulundu

- Bu fotoğraf makinesinde oynatılamaz bir dosyanın bulunduğu bir klasörü silmeyi denemişsinizdir. Dosyayı bir bilgisayarda silin ve ardından klasörü silin.

Klasör hatası. Seçilen klasöre kayıt yapılamıyor. Lütfen başka bir klasör seçin.

- Hafıza kartında ilk üç hanesi aynı olan bir klasör zaten mevcuttur (örneğin: 123MSDCF ve 123ABCDE). Başka bir klasör seçin [Ayrıntılar] veya yeni bir klasör oluşturun [Ayrıntılar].

Başka klasör oluşturulamaz

- Hafıza kartında adı “999” ile başlayan bir klasör vardır. Bu durumda klasör oluşturamazsınız.

Klasör içeriğini boşaltın

- Bir veya daha fazla dosya içeren bir klasörü silmeye çalışmışsınızdır. Dosyaların tümünü silin ve sonra klasörü silin.

Klasör korumalı.

- Bir bilgisayarda salt okunur olarak korunmuş bir klasörü silmeye çalışmışsınızdır.

Dosya Hatası.

- Görüntü kayıttan gösterilirken bir hata oluşmuştur.
  Bilgisayarda işlenmiş görüntüler içeren dosyaların veya başka makinelerle çekilmiş görüntülerin bu fotoğraf makinesinde kayıttan gösterileceği garanti edilmez.

Salt okunur klasör

- Makinenizde kayıt klasörü olarak ayarlanamayacak bir klasör seçmişsinizdir. Bir başka klasör seçin. [Ayrıntılar]

Dosya korumalı

- Korumayı kaldırın. [Ayrıntılar]

Görüntü boyutu fazla

- Fotoğraf makinesinde kayıttan gösterilemeyecek boyutta bir görüntüyü kayıttan gösteriyorsunuz.

Rötuş için yüz algılanamıyor

- Görüntüye bağlı olarak görüntüyü rötuşlayamayabilirsiniz.

(Titreşim uyarısı göstergesi)

- Yetersiz ışık dolayısıyla fotoğraf makinesinde titreme olabilir. Flaşı kullanın veya fotoğraf makinesini sabitlemek için makineyi bir tripoda takın.

Bu hafıza kartıyla MP4 12M desteklenmez.
Bu hafıza kartıyla MP4 6M desteklenmez.

- Filmleri kaydetmek için, bir “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), bir “Memory Stick PRO-HG Duo” veya bir SD hafıza kartı (Sınıf 4 veya daha hızlı) kullanmanız önerilmektedir.

Maksimum sayıda görüntü seçilmiş bulunuyor.

- [TransferJet] kullanılırken 10 adede kadar dosya seçilebilir.

- [Birden çok görüntü] kullanılırken 100 adede kadar dosya seçilebilir.

- En fazla 999 dosyaya (Baskı siparişi) işareti eklenebilir.

Müzik Çalma hatası

- Müzik dosyasını silin veya bunu bir normal müzik dosyasıyla değiştirin.

- [Müziği Boşalt] işlemini yürütün, ardından yeni bir müzik dosyası indirin.

Müzik Formatlama hatası

- [Müziği Boşalt] işlemini yürütün.

İşlem, desteklenmeyen dosyalarda yapılamaz.

- Bu fotoğraf makinesinin işleme ve diğer düzenleme işlevleri, bilgisayar kullanılarak işlenmiş olan görüntü dosyalarına veya başka makinelerle kaydedilmiş görüntülere uygulanamaz.

Görüntü veritabanı dosyası hazırlanıyor. Lütfen bekleyin.

- Fotoğraf makinesi, bir PC ve benzerinde görüntülerin silinmesi durumunda tarih bilgileri ve benzerlerini yeniden oluşturur.

- Gerekli Görüntü Veritabanı Dosyası, hafıza kartı biçimlendirildikten sonra oluşturulur.

- Fotoğraf makinesinin bir veri tabanı dosyasında tarih yönetimini yapabileceği görüntü sayısı aşılmıştır. Görüntü Veritabanı Dosyasına ilave görüntülerin kaydını yapmak için, görüntüleri [Tarih Görünümü] içinde silin.

Görüntü veritabanı dosyasında tutarsızlıklar bulundu. Görüntü veritabanı dosyasını onarmak istiyor musunuz?

- Resim Veritabanı Dosyası zarar görmüşse AVCHD görünümü dosyasındaki filmler kaydedilmez veya kayıttan gösterilemez. Resim Veritabanı Dosyasını onarmak için ekrandaki talimatları izleyin.

- AVCHD görünümü dosyasındaki film açıklaması şöyledir:

DSC-TX10: AVCHD formatlı filmler
DSC-TX100 / TX100V: [Film formatı] öğesi [AVCHD 50i/50p] veya [AVCHD 60i/60p] olarak kaydedilmiş. [Ayrıntılar]

- [Tarih Görünümü] kullanarak fotoğraf makinesinin Görüntü Veritabanı Dosyasına kaydetmek mümkün değildir. Tüm görüntüleri bir PC’de yedeklemek ve bir hafıza kartını fabrika ayarına getirmek için “PMB” yazılımını kullanın.

Resim Veritabanı Dosya hatası Veriler geri kurtarılamıyor.

- Görüntülerin tamamını bilgisayara “PMB” ile aktarın ve hafıza kartını veya dahili belleği biçimlendirin.
  Görüntüleri tekrar fotoğraf makinesiyle izlemek için, aktarılmış görüntüleri fotoğraf makinesine “PMB” ile aktarın. [Ayrıntılar]

Yüksek iç sıcaklık nedeniyle kayıt yapılamıyor.

- Fotoğraf makinesi sıcaklığı yükselmiştir. Sıcaklık düşmeden görüntü kaydedemezsiniz.

Makine sıcaklığı arttığı için kayıt durdu.

- Bir film kaydederken sıcaklık yükseldiği için kaydetme işlemi durmuştur. Sıcaklığın düşmesini bekleyin.

- Uzun süre film çekerseniz, fotoğraf makinesinin sıcaklığı yükselir. Bu durumda film çekmeyi bırakın.

Bağlantı başarısız

- TransferJet alım portu ve kontrol edin verileri doğru aktarın. [Ayrıntılar]

Bazı dosyalar gönderilmedi
Bazı dosyalar alınmadı

- Görüntü aktarımı sırasında ya iletişim kesilmiştir ya da aygıt belleği dolduğu için aktarım kesilmiştir. Kullanılabilir bellek kapasitesini kontrol edin ve TransferJet’i kullanarak veri aktarmayı tekrar deneyin.

- Görüntüye bağlı olarak görüntüyü alamayabilirsiniz.

En üste geri dön