Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Görüntüleri TV’de izleme > Yüksek Tanımlı (HD) bir TV’de görüntü izleme > HDMI kablosu (ayrı olarak satılır) kullanarak bir görüntüyü bir HD TV’de izleme

## HDMI kablosu (ayrı olarak satılır) kullanarak bir görüntüyü bir HD TV’de izleme

Fotoğraf makinesini bir HDMI kablosu (ayrı olarak satılır) kullanarak bir HDMI jakına sahip bir HD (Yüksek Çözünürlüklü) TV cihazına bağlayın.

1. Fotoğraf makinesini ve televizyonu kapatın.

1. Fotoğraf makinesinin HDMI konektörünü (A) ve TV’nin HDMI jakına (B) bir HDMI kablosuyla (ayrı olarak satılır) (C) bağlayın.

#### DSC-TX10

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Televizyonu açın ve girişi ayarlayın.

1. (Kayıttan Gösterim) düğmesine basarak fotoğraf makinesini açın.

Fotoğraf makinesiyle çekilmiş olan görüntüler TV’de görünür. Ekrana dokunun ve istediğiniz görüntüyü ekrandaki / simgesiyle seçin.
“PhotoTV HD”
Bu fotoğraf makinesi “PhotoTV HD” standardı ile uyumludur.
Bir HDMI kablosu (ayrı olarak satılır) ile “PhotoTV HD” uyumlu bir Sony TV’ye bağlayarak, nefes kesen Tam HD kalitesinde yepyeni bir fotoğraflar dünyasının keyfini çıkarabilirsiniz.

- “PhotoTV HD” çok ayrıntılı, zarif doku ve renklerle fotoğraf benzeri bir izlenim almanıza olanak verir.

- Fotoğraf makinesi bir HDMI kablosu kullanarak Video A modu uyumlu bir Sony TV’ye bağlandığı zaman, TV cihazınız otomatik olarak hareketsiz görüntülere uygun resim kalitesine ayarlanır. TV ayarı Video’ya ayarlandığı zaman, resim kalitesi videolar için uygun olanlara ayarlanır.

- AVCHD görünümü dosyasındaki filmleri oynatırken, [İzleme Modu] öğesinin [AVCHD grünümü] olarak ayarlanması tavsiye edilir.

- AVCHD görünümü dosyasındaki film açıklaması şöyledir:

DSC-TX10: AVCHD formatlı filmler
DSC-TX100 / TX100V: [Film formatı] öğesi [AVCHD 50i/50p] veya [AVCHD 60i/60p] olarak kaydedilmiş. [Ayrıntılar]

- Ayrıntılar için, TV cihazının kullanma kılavuzuna bakın.

Notlar

- [VGA] görüntü boyutunda çekilmiş görüntüler HD formatıyla kayıttan gösterilemezler.

- MENU (Ayarlar) (Temel Ayarlar) öğesinde [HDMI Çözünürlüğü] öğesini [Otomatik], [1080p] veya [1080i] olarak ayarlayın. (DSC-TX100 / TX100V)

- [Sesli Uyarı] öğesi [Deklanşör] olarak sabitlenir.

- Fotoğraf makinesini ve bağlanacak donanımı her iki çıkış terminalini kullanarak bağlamayın. Fotoğraf makinesi ve TV, çıkış terminalleri kullanılarak bağlandığı zaman hiçbir video veya ses çıktısı alınmaz. Böyle bir bağlantı fotoğraf makinesinde ve/veya bağlı donanımda sorunlara neden olabilir.

- Fotoğraf makinesi bazı HD TV’lerle doğru çalışmayabilir. Örneğin, HD TV’den bir video izleyemeyebilir veya ses duyamayabilirsiniz.

- HDMI logosu olan bir HDMI kablosu kullanın.

- Fotoğraf makinesinin bir HDMI kablosuyla (ayrı olarak satılır) TV’ye bağlı olduğu durumda filmler çektiğiniz zaman belli bir süre sonunda fotoğraf makinesini korumak için kayıt otomatik olarak durdurulabilir.

İlgili Konu
Bir 3D TV’de 3D görüntüleri izleme
En üste geri dön