Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Sorun Giderme > Sorun Giderme > Pil ve güç

## Pil ve güç

Pil takılamıyor.

- Pil yönünün doğru olduğundan emin olun ve pil çıkarma kolu kilitlenene kadar itin.

Fotoğraf makinesi açılmıyor.

- Pili fotoğraf makinesine taktıktan sonra, fotoğraf makinesinin çalışması birkaç saniye alabilir.

- Pili doğru takın.

- Pil boşalmıştır. Pili şarj edin.

- Pil uçları kirlidir. Yumuşak bir bezle kirleri hafifçe silin.

- Pil türünün NP-BN1 olup olmadığını kontrol edin.

Fotoğraf makinesi aniden kapanıyor.

- Fotoğraf makinesi ve pilin sıcaklığına bağlı olarak, makineyi korumak için güç otomatik olarak kesilebilir. Bu durumda, güç kesilmeden önce ekranda bir mesaj görünür.

- [Güç Tasarrufu] ayarı [Standart] veya [Stamina] olarak yapıldığında, gücü açık olduğu halde fotoğraf makinesini belirli bir süre kullanmazsanız, pilin tükenmesini önlemek için makine otomatik olarak kapanır. Fotoğraf makinesini tekrar açın.

- Güç açıkken fotoğraf makinesini belirli bir süre kullanmazsanız ve [Güç Tasarrufu] öğesi [Kapalı] olarak ayarlanmışsa veya fotoğraf makinesi güç beslemesi için AC adaptörüne bağlanmışsa, piksel yanmasını önlemek üzere ekran kararır. Görüntülemek için ekrana tekrar dokunun. (DSC-TX100 / TX100V)

Kalan şarj süresi göstergesi yanlıştır.

- Makineyi aşırı sıcak veya soğuk bir yerde kullandığınızda, bu durum oluşur.

- Kalan şarj göstergesiyle gerçekten kalan pil şarj düzeyi arasında bir fark oluşmuştur. Göstergeyi düzeltmek için pilin şarjını bir defa tam olarak boşaltın ve sonra yeniden şarj edin. Kalan pil göstergesi belli koşullarda doğru olmayabilir.

- Pil kullanım ömrünü doldurmuştur. Eğer şarjlar arasındaki kullanım süresi önemli ölçüde düştüyse, muhtemelen pili yenisiyle değiştirme zamanı gelmiştir.

Pil şarj edilirken güç/şarj lambası yanıp söner.

- Pil türünün NP-BN1 olup olmadığını kontrol edin.

- Uzun süredir kullanılmayan bir pil taktıysanız, fotoğraf makinesinin Güç/şarj lambası seyrek şekilde yanıp söner. Bu durumda, pili fotoğraf makinesinden çıkartıp yeniden takın.

- Ayrıntılar için bkz. “Pil” [Ayrıntılar].

Güç/şarj ışığı söndükten ve şarj işlemi bittikten sonra bile pil şarj edilmiyor.

- Bu durum, fotoğraf makinesini aşırı sıcak veya soğuk bir yerde kullandığınızda oluşur. Pili 10°C ila 30°C arasındaki uygun sıcaklığı aralığında şarj edin.

En üste geri dön