Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerini kullanma (Çekim) > MENU öğeleri (Çekim) > Konum Bilgisi (sadece DSC-TX100V)

## Konum Bilgisi (sadece DSC-TX100V)

GPS nirengi durumu kontrol edilebilir. GPS nirengi durumunu görüntülenirken, GPS’in fotoğraf makinesiyle nirengilenmesi kolaydır.

1. MENU (Konum Bilgisi)

Nirengi bilgisini ekranda görüntüler.

#### GPS göstergeleri hakkında

GPS etkin olduğu zaman, gösterge (A) alınan GPS sinyalinin kuvvetine göre değişir.

GPS göstergeleri | Nirengi durumu | GPS alma durumu
Gösterge yok | Kapalı | [GPS ayarı] ayarı [Kapalı] olarak ayarlanmıştır veya bir hata oluşmuştur.
| Zor | Fotoğraf makineniz bir GPS sinyali bulamıyor, bu nedenle yer bilgisini alamıyor. Fotoğraf makinenizi açık bir alanda kullanın.
| Arıyor | GPS uydularını arıyor. Nirengi oluşturmaya başlama birkaç dakika alabilir.
| Nirengi oluşturuyor | GPS nirengisi sırasında, enlemi / boylamı (B) görüntüler.

#### Uydu ve konumlama göstergeleri

Uydu konumu ve yörünge bilgilerinin (C) alınması, konum bilgi ekranında kontrol edilebilir. Konumlama göstergesinde (D), uydu bilgisi alma durumunu gösteren 4 adede kadar gösterge görüntülenir.
Uydu göstergesinin ve konumlama göstergesinin rengi konumlama durumuna bağlı olarak değişir. Yeşil renkli gösterge fotoğraf makinesinin nirengi işlemini yürüttüğü gösterir.
Notlar

- Uydulardan GPS sinyali alınamazsa, duruma göre doğru çekim yönü kaydedilemeyebilir, görüntülenemeyebilir veya bunlar biraz zaman alır.

- Parmağınızı GPS alıcısının üzerine koyarsanız uydu konumlarını arama veya nirengi işlemi başarısız olabilir.

İlgili Konu
GPS ayarı (sadece DSC-TX100V)
GPS (sadece DSC-TX100V)
En üste geri dön