Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > İzleme > Film izleme > Film izleme

## Film izleme

Film kayıttan gösterimi sırasında fotoğraf çekme (DSC-TX100 / TX100V)

1. Kayıttan gösterim moduna geçmek için (Kayıttan gösterim) düğmesine basın.

1. / ile bir film seçin.

1. Ekrandaki simgesine dokunun.

Kayıttan gösterim sırasında ekrana dokunursanız işlem düğmeleri görüntülenir.

#### Film izleme ekranı hakkında

Kayıttan gösterim sırasında ekrana dokunursanız, bir filmin kayıttan gösterim konumunu gösteren kayıttan gösterim çubuğu ve işlem düğmeleri görüntülenir.
Video izleme ekranında (DSC-TX100 / TX100V) , , , , veya görüntülenir.
Ekranda gösterilen simge görüntü boyutuna ve kalitesine bağlı olarak değişebilir.

Düğme | Etki
| Kayıttan gösterim
| Duraklatma
| Hızlı ileri sarma
| Hızlı geri sarma
| Yavaş kayıttan gösterim
| Yavaş başa doğru kayıttan gösterim
| Bölüm ilerletme
| Bölüm başa alma
| Kare ilerletme
| Kare geriye alma
| Ses yüksekliği ayarları
| Film kayıttan gösterimi sırasında fotoğraf çekme
| Kontrol panelini kapatır

Notlar

- Kontrol panelindeki düğmeler kayıttan gösterim durumuna bağlı olarak değişebilir.

- Tarih Görünümü ayarında Bölüm ilerletme / Bölüm başa alma tuşuna dokunduğunuzda, ekran bir sonraki / önceki görüntüye geçer.

### Film kayıttan gösterimi sırasında fotoğraf çekme (DSC-TX100 / TX100V)

Film kayıttan gösterimi sırasında simgesine dokunarak filmden fotoğraf çekebilirsiniz.
Kayıt bittiğinde, film kayıttan gösterimi duraklatılır.
İndeks ekranında sadece filmleri görüntülemek için
MENU (İzleme Modu) (Klasör görnümü (MP4)) veya (AVCHD grünümü) düğmelerine basarak indeks ekranında sadece film küçük resimlerini görüntüleyebilirsiniz.
DSC-TX10:
(Klasör görnümü (MP4)): İndeks ekranında MP4 formatındaki filmlerin küçük resimlerini görüntüler.
(AVCHD grünümü): İndeks ekranında AVCHD formatındaki filmlerin küçük resimlerini görüntüler.
DSC-TX100 / TX100V:
(Klasör görnümü (MP4)): İndeks ekranında MP4 formatındaki filmlerin küçük resimlerini görüntüler.
(AVCHD grünümü):
[Film formatı] öğesi [AVCHD 50i/50p] veya [AVCHD 60i/60p] olarak kaydedilmiş. [Ayrıntılar]

- Bir film sonuna kadar kayıttan gösterildiğinde, fotoğraf makinesi otomatik olarak bir sonraki film dosyasını kayıttan göstermeye başlar.

Not

- Başka fotoğraf makineleri kullanarak bazı filmleri kayıttan gösteremeyebilirsiniz.

İlgili Konu
İzleme Modu
En üste geri dön