Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Kullanmadan Önce > Parçaların adları ve ekranda görüntülenen simgelerin listesi > Ekranda görüntülenen simgelerin listesi

## Ekranda görüntülenen simgelerin listesi

Çekim modu simgelerinin listesi
İzleme modu simgelerinin listesi
Fotoğraf makinesinin durumunu göstermek için ekranda simgeler görüntülenir.
Görüntülenen simgelerin konumları çekim moduna bağlı olarak değişebilir.

### Çekim modu simgelerinin listesi

Görünüm | Anlamı
9 | Kaydedilebilir görüntü sayısı (Dual Rec) (DSC-TX10)
| Film çekim sahnesi sadece DSC-TX10 modeline görüntülenir.
| Sahne Tanıma simgesi
| Titreşim uyarısı
| Kapalı Göz Giderme
| Sahne Tanıma
| Süper Otomatik için üstü üste bindirme simgesi
KAYIT Hazır | Bir film kaydetme/Film hazırda bekletme
0:12 | Kayıt süresi (d:s)
| Yüz algılama
| Beyaz dengesi / sadece DSC-TX10 modeline görüntülenir.
| Ölçüm Modu
| Flulaştırma etkisi
| Yumuşak ten efekti
| Seri Çekim Ayarı
| Eye-Fi Modu ekranı
| Aşırı ısınma uyarısı
| Veritabanı dosyası dolu / Veritabanı dosyası hatası

Görünüm | Anlamı
| AE/AF kilidi
ISO400 | ISO sayısı
| NR yavaş deklanşör
125 | Deklanşör hızı
F3.5 | Diyafram açıklığı değeri
+2.0EV | Pozlama değeri
| AF telemetre çerçevesi göstergesi
| Yakın Odaklama
| Flaş modu
| Kırmızı göz giderme
| Flaş şarj oluyor
| Rüzgar Sesi Azaltma

Görünüm | Anlamı
| Kalan pil
| Düşük pil uyarısı
| Dokunmatik ekran geçersiz
| GPS (DSC-TX100V)
| Konum Bilgisi (DSC-TX100V)
1.4 | Zoom ölçeklendirme
| Ara belleğe yazma (DSC-TX100 / TX100V)
YAKALA | Yakalama
| Kayıt Medyası (Hafıza kartı, Dahili bellek)
| AF Işığı

Görünüm | Anlamı
100Dk. | Kayıt yapılabilir süre
| Kayıt klasörü
| Zamanlayıcı
C:32:00 | Kendini tanılama ekranı
| Fotoğraf kaydıyla ilgili uyarı göstergesi
| Varış Yeri (DSC-TX10 / TX100)
| AF telemetre çerçevesi
| Noktasal ölçüm çizgileri
| Görüntü boyutu / Panorama görüntüsü boyutu / Kalite sadece DSC-TX100 / TX100V modeline görüntülenir.
96 | Kaydedilebilir görüntü sayısı
| Tarih Yaz

### İzleme modu simgelerinin listesi

Görünüm | Anlamı
| Görüntü boyutu / Panorama görüntüsü boyutu / Kalite sadece DSC-TX100 / TX100V modeline görüntülenir.
| Seri Çekim Görüntüleri
| Seri çekim grubundaki ana fotoğraf
| Koruma
| Baskı siparişi (DPOF)
| Kayıttan gösterim zoom’u
| Kayıttan Gösterim Medyası (Hafıza kartı, dahili bellek)
| Eye-Fi Modu ekranı
| 3D görüntüler
| Kayıttan gösterim klasörü
12/12 | Görüntü numarası / Seçili tarih aralığında, klasörde kaydedilen görüntülerin sayısı
| Veritabanı dosyası dolu / Veritabanı dosyası hatası
| Aşırı ısınma uyarısı
| Büyütme kullanılamaz

Görünüm | Anlamı
101-0012 | Klasör-dosya numarası
2011-1-1 9:30 AM | Kayıttan gösterim yapılacak görüntünün kaydedildiği tarih / saat

Görünüm | Anlamı
| Kalan pil
| Düşük pil uyarısı
| TransferJet ayarları
| İzleme modu
| Ölçüm Modu
| Flaş modu
| Beyaz dengesi / sadece DSC-TX10 modeline görüntülenir.
+2.0EV | Pozlama değeri

Görünüm | Anlamı
500 | Deklanşör hızı
F3.5 | Diyafram açıklığı değeri
ISO400 | ISO sayısı
C:32:00 | Kendini tanılama ekranı
35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E | Enlem ve boylam ekranı
| Kayıttan gösterim
| Değişken hızla kayıttan gösterim
| Kayıttan gösterim çubuğu
00:00:12 | Sayaç
| GPS (sadece DSC-TX100V)
| GPS ayarı (sadece DSC-TX100V)
| Ses Yüksekliği

En üste geri dön