Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Режим виміру експозиції

## Режим виміру експозиції

Здійснюється вибір режиму вимірювання, котрий встановлює, яку частину зображення слід виміряти для визначення експозиції.

1. MENU (Режим виміру експозиції) потрібний режим

| (Мульти) | Зображення ділиться на багато ділянок, і вимірюється кожна з них. Фотоапарат визначає добре збалансовану експозицію (багатоточкове вимірювання).
| (Центр) | Вимірює центр зображення й визначає експозицію, базуючись на яскравості об’єкта, що там знаходиться (вимірювання в центрі зображення).
| (Точка) | Наведення курсора-перехрестя (A) із метою вимірювання однієї частини об’єкта (точкове вимірювання). Ця функція є корисною, коли об’єкт підсвічений або сильно контрастує з фоном.

Примітки

- Якщо в режимі [Режим виміру експозиції] вибрано значення, відмінне від [Мульти], то неможливо ввімкнути функцію розпізнавання обличчя.

- Залежно від вибраного режиму запису окремі пункти MENU неможливо встановити. Детальніше читайте в розділі «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Нагору