Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Основні налаштування > Розд. здатн. HDMI (тільки для моделі DSC-TX100 / TX100V)

## Розд. здатн. HDMI (тільки для моделі DSC-TX100 / TX100V)

Під’єднуючи фотоапарат до телевізора високої чіткості (HD TV) із роз’ємами HDMI кабелем HDMI (продається окремо), можна вибрати роздільну здатність HDMI для відображення зображень на екрані телевізора.

1. MENU (Налаштування) (Основні налаштування) [Розд. здатн. HDMI] потрібний режим

| Авто | Фотоапарат автоматично розпізнає телевізор високої чіткості й встановлює вихідну роздільну здатність.
| 1080p | Виконується відтворення сигналів із якістю зображення високої чіткості (1080p).
| 1080i | Виконується відтворення сигналів із якістю зображення високої чіткості (1080i).

Примітка

- Якщо вміст екрана не вдається відобразити належним чином за допомогою налаштування [Авто], встановіть [1080i] або [1080p], залежно від телевізора, до якого виконується підключення.

Нагору