Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Усунення несправностей > Усунення несправностей > GPS (тільки для моделі DSC-TX100V)

## GPS (тільки для моделі DSC-TX100V)

Фотоапарат не отримує сигнал GPS.

- Встановіть для параметра [Налашт. GPS] значення [Увімк.]. [Додатково]

- Фотоапарат може не отримувати радіосигнали зі супутників GPS через перешкоди.

- Для належної тріангуляції інформації про місцезнаходження використовуйте фотоапарат на відкритій місцевості; щоб виконати тріангуляцію, вимкніть і знову ввімкніть фотоапарат.

Надто багато помилок в інформації про місцезнаходження.

- Поріг помилок може бути до кількох сотень метрів залежно від навколишніх будівель, потужності сигналів GPS тощо.

Для тріангуляції потрібен час, хоч і використовуються [Дод. дані GPS].

- [Налашт. дати/часу] не встановлено, або встановлений час суттєво зміщено. Правильно встановіть час і дату. [Додатково]

- Термін дії додаткових даних вийшов. Поновіть [Дод. дані GPS]. [Додатково]

- Оскільки положення супутників GPS постійно змінюється, для визначення місцезнаходження може знадобитися більше часу, або приймач може не визначити місцезнаходження взагалі залежно від місцезнаходження і часу використання фотоапарата.

- «GPS» – система для визначення географічного розташування об’єкта шляхом тріангуляції радіосигналів із супутників GPS. Намагайтеся не використовувати фотоапарат у місцях, де радіосигнали блокуються або відбиваються, наприклад у місці, оточеному будівлями чи деревами тощо. Використовуйте фотоапарат на відкритій місцевості.

Інформацію про місцезнаходження чи напрямок не записано.

- Під час зйомки відео відомості про напрямок зйомки не записуються.

- Для імпортування відеофайлів з інформацією про розташування GPS на комп’ютер використовуйте програму «PMB».

Надто багато помилок в інформації компаса

- Не ставте фотоапарат поблизу магнітного джерела чи металевого предмета.

Нагору