Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування функціями щодо роботи із тривимірними зображеннями > Зйомка тривимірних зображень > Панорамна 3D-зйомка

## Панорамна 3D-зйомка

Під час руху фотоапарата здійснюється зйомка декількох зображень, які компонуються у 3D-зображення. Записане зображення можна відтворити на екрані 3D-телевізора.

1. (Режим ЗАПИСУ) (3D-зйомка) (Панорамна 3D-зйомка)

1. Скеруйте фотоапарат на край об’єкта зйомки й натисніть кнопку затвора.

- На початку панорами відобразиться чорна напівпрозора область (A). Цю область не буде включено в панораму.

- Змінити напрямок зйомки в режимі (Панорамна 3D-зйомка) можна, торкнувши (B).

1. Проведіть фотоапаратом до кінця смуги (C).

Поради щодо панорамної 3D-зйомки
Аби зняти тривимірне зображення належним чином, переміщайте фотоапарат повільно. (Рух півколом має тривати 5 секунд.)
Якщо переміщати фотоапарат надто швидко або надто повільно, на його екрані відобразиться відповідне попереджувальне повідомлення.
Перед зйомкою панорамних зображень радимо передбачити декілька тренувальних спроб.
Для зйомки в режимі 3D найкраще підходять нерухомі об’єкти.

- Визначте сцену зйомки й натисніть кнопку затвора до половини для виміру фокусу, експозиції та балансу білого. Тоді натисніть кнопку затвора до кінця та виконайте панорамування фотоапаратом.

Примітки

- 3D-зйомка не використовується в таких випадках:

- якщо об’єкт великого розміру;

- об’єкти рухаються;

- якщо об’єкт знаходиться надто близько до фотоапарату;

- зображення з малою контрастністю, наприклад небо, піщаний пляж чи газон;

- Тривимірне зображення складаються з файлів двох форматів - JPEG та MPO. Якщо один із цих файлів буде видалено з комп’ютера, фотоапарат не працюватиме коректно.

- Якщо виконати панорамування фотоапаратом вздовж потрібного об’єкта за відведений час не вдається, на скомпонованому зображенні з’являється сіра ділянка. У такому разі, щоб відзняти повне 3D-зображення, виконайте рух фотоапаратом швидше.

- Оскільки в цьому режимі зіставляються кілька зображень, ділянки переходу між ними не будуть абсолютно плавними.

- В умовах слабкого освітлення зображення може бути розмито. Рекомендовано знімати в умовах яскравого зовнішнього освітлення.

- Якщо світло блимає, наприклад флуоресцентні лампи, зйомка тривимірних зображень може не бути вдалою.

- Якщо кут зору на тривимірному знімку та кут зору під час фіксування автоматичної експозиції/автофокуса суттєво відрізняються в яскравості, кольорі та фокусуванні, знімок буде невдалим. У такому випадку, змініть місце фіксації автоматичної експозиції та автофокуса та спробуйте ще раз.

- Зйомку у 3D режимі може бути скасовано в таких випадках:

- рух фотоапаратом надто повільний або надто різкий.

- надто сильне тремтіння фотоапарата.

- Ця функція недоступна в режимі підводної зйомки. (DSC-TX10)

Пов’язані розділи
Перегляд тривимірних зображень на екрані 3D-телевізора
Нагору