Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Використання фотоапарата з комп’ютером > Використання програмного забезпечення > «PMB (Picture Motion Browser)»

## «PMB (Picture Motion Browser)»

- Програма «PMB» дає змогу імпортувати відзняті фотоапаратом зображення на комп’ютер для перегляду. Встановіть USB-з’єднання між фотоапаратом і комп’ютером і клацніть [Import].

- Зображення з комп’ютера можна експортувати на карту пам’яті та переглядати на фотоапараті. Встановіть USB-з’єднання між фотоапаратом і комп’ютером, виберіть [Export] [Easy Export (PC Sync)] у меню [Manipulate], а потім клацніть [Export].

- Можна зберігати та друкувати зображення з датою.

- Збережені на комп’ютері зображення можна відображати за датою зйомки в режимі календаря.

- Фотознімки можна коригувати (корекція червоних очей тощо), а також змінювати дату та час зйомки.

- Диски Blu-ray, AVCHD і диски DVD-Video можна створити з відеофрагментів формату «AVCHD вид», імпортованих на комп’ютер. (Під час першого створення диска Blu-ray або DVD-Video забезпечте під’єднання до Інтернету.) При цьому відеофрагменти, записані за обраного в режимі відео значення [AVC HD 28M (PS)] (DSC-TX100 / TX100V), неможливо зберегти на диску, спершу не змінивши вихідну якість. Конвертуйте відеофрагмент за допомогою «PMB» і збережіть його на диск.
  Відеофрагменти, записані за обраного в режимі відео значення [AVC HD 24M (FX)], неможливо зберегти на диск DVD або AVCHD. Збережіть їх на диск Blu-ray.

- Зображення можна завантажувати в мережеві служби. (За наявності підключення до Інтернету.)

- Зображення й відеофайли з записаною інформацією про місце виконання і напрямок зйомки можна імпортувати на комп’ютер і переглядати із картою, яка показує їх розташування під час зйомки (тільки для моделей DSC-TX100V).

- Докладну інформацію див. у (PMB Help).

- Відеофайли «AVCHD вид» це:

DSC-TX10: відео формату AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: записані за наданого параметру [Формат відео] значення [AVCHD 50i/50p] або [AVCHD 60i/60p]. [Додатково]
Нагору