Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Налаштування режиму запису > іПанорамна зйомка

## іПанорамна зйомка

Створення панорамного зображення з зіставлених знімків. Фотоапарат автоматично розпізнає обличчя людей або об’єкти, що рухаються.

1. Переведіть фотоапарат у режим зйомки.

#### DSC-TX10

1. (Режим ЗАПИСУ) (Панорамна зйомка) (іПанорамна зйомка)

#### DSC-TX100 / TX100V

1. (Режим ЗАПИСУ) (іПанорамна зйомка)

Після кроку 2 виконайте такі дії.

1. Скеруйте фотоапарат на край об’єкта зйомки й натисніть кнопку затвора до кінця.

- На початку панорами відобразиться чорна напівпрозора область (A). Цю область не буде включено в панораму.

- Торкніть (B), аби змінити напрямок зйомки.

1. Проведіть фотоапаратом до кінця смуги (C) у напрямку стрілки на екрані.

Зйомка панорамних зображень високої роздільної здатності
Якщо параметру [Розмір панор. зображення] надане значення (Висока роздільна здатність), можна знімати панорамні зображення з роздільною здатністю 43 мегапікселя (10480×4096).

1. Тримайте фотоапарат вертикально.

1. Торкніть / на рідкокристалічному дисплеї, щоб обрати напрямок зйомки.

1. Зніміть панорамне зображення, переміщаючи фотоапарат у заданому напрямку.

Підказки щодо панорамної зйомки
Рух фотоапаратом має імітувати півколо й здійснюватися з однаковою швидкістю в напрямку, що вказується на екрані. Панорамні знімки виходять краще, коли об’єкти зйомки нерухомі.
Максимально короткий радіус.
Вертикальний напрямок
Горизонтальний напрямок

- Спершу натисніть кнопку затвора до половини, щоб зафіксувати фокус і експозицію. Тоді натисніть кнопку затвора до кінця та переміщайте фотоапарат вздовж об’єкта або нахиліть фотоапарат.

- Якщо біля країв екрана сконцентровані об’єкти або елементи пейзажу, що суттєво різняться за формою, компонування зображення може не вдатися. У такому випадку налаштуйте компонування кадрів таким чином, щоб ці об’єкти знаходилися в центрі зображення, тоді знімайте ще раз.

Примітки

- Якщо виконати панорамування фотоапаратом вздовж потрібного об’єкта за відведений час не вдається, на скомпонованому зображенні з’являється сіра ділянка. У такому разі, щоб відзняти повне панорамне зображення, переміщайте фотоапарат швидше.

- Оскільки в цьому режимі зіставляються кілька зображень, ділянки переходу між ними не будуть абсолютно плавними.

- За умов слабкого освітлення панорамні зображення можуть виглядати розмитими, або зйомка не буде вдалою.

- В умовах освітлення, що блимає, наприклад, флуоресцентного світла, рівень яскравості або кольори зіставлених зображень можуть бути невірними.

- Коли об’єкти на дузі панорамування суттєво відрізняються за яскравістю, кольором та відстанню фокусування від області, на якій виконано фіксацію автофокуса та експозиції, зйомка не буде вдалою. У такому разі слід змінити область фіксації автоматичної експозиції/автофокуса й зробити знімок ще раз.

- Режим панорамної зйомки не є ефективним за таких умов:

- об’єкти рухаються;

- об’єкти знаходяться близько до фотоапарата;

- зображення з малою контрастністю, наприклад небо, піщаний пляж чи газон;

- об’єкти зйомки перебувають у постійному русі (хвилі, водоспад тощо).

- Створити панорамні зображення неможливо в таких випадках:

- рух фотоапаратом надто повільний або надто різкий.

- надто сильне тремтіння фотоапарата.

- Залежно від вибраного режиму запису деякі функції або пункти MENU можуть бути недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, що недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Пов’язані розділи
Прокручування панорамних зображень для відображення
Розмір фотозн. / Розмір панор. зображення
Нагору