Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження / про фотоапарат > Про цей фотоапарат > GPS (тільки для моделі DSC-TX100V)

## GPS (тільки для моделі DSC-TX100V)

Ця система дозволяє точно визначити місце місцезнаходження. Супутники GPS знаходяться на 6 орбітах за 20000 км від землі. Система GPS складається з 24 чи більше супутників GPS. Приймач GPS приймає радіосигнали з супутників і вираховує поточне місцезнаходження приймача на основі інформації орбіти і часу проходження сигналу тощо.
Визначення місцезнаходження називається «тріангуляцією». Приймач GPS може визначити довготу і широту місцезнаходження, отримуючи сигнали з трьох або більше супутників.

- Оскільки положення супутників GPS постійно змінюється, для визначення місцезнаходження може знадобитися більше часу або приймач може не визначити місцезнаходження взагалі залежно від місцезнаходження і часу використання фотоапарата.

- «GPS» - це система визначення географічного положення шляхом тріангуляції радіосигналів, що надходять від супутників системи GPS.
  Намагайтеся не використовувати фотоапарат у місцях, де радіосигнали блокуються або відбиваються, наприклад у місці, оточеному будівлями чи деревами тощо. Використовуйте фотоапарат на відкритій місцевості.

- Інформацію про місцезнаходження може не вдатися записати у місцях, де радіосигнали GPS не надходять до фотоапарата:

- у тунелях, приміщеннях чи біля будівель;

- між високими будівлями чи на вузьких вуличках, оточених будівлями;

- під землею, у місцях, де густо засаджені дерева, під підйомними мостами чи у місцях, де генеруються магнітні поля, наприклад біля високовольтних ліній;

- поблизу обладнання, яке генерує радіосигнали в тому ж частотному діапазоні, що й фотоапарат: поблизу мобільних телефонів, що працюють на частоті 1,5 ГГц тощо.

#### Про помилки тріангуляції

- Якщо перейти в інше місце відразу після увімкнення фотоапарата, для запуску тріангуляції може знадобитися більше часу, аніж коли ви стоїте на одному місці.

- Помилки, спричинені положенням супутників GPS
  Фотоапарат автоматично визначає ваше поточне місцезнаходження, отримуючи радіосигнали із трьох або більше супутників GPS. Поріг помилок супутників GPS - близько 10 м.
  Залежно від середовища місцезнаходження, помилки тріангуляції можуть бути більшими. У такому разі ваше фактичне місцезнаходження може не відповідати розташуванню на карті відповідно до інформації GPS. Супутники GPS контролюються Міноборони Сполучених Штатів і рівень точності може бути змінено навмисно.

- Помилка під час тріангуляції
  Під час тріангуляції фотоапарат регулярно отримує інформацію про місцезнаходження. Між отриманням інформації про місцезнаходження і записом її у зображення є певна різниця у часі, тому записана інформація може не відповідати розташуванню на карті відповідно до інформації GPS.

#### Про обмеження використання GPS у літаках

- Під час злету і приземлення літака вимикайте фотоапарат відповідно до вказівок бортпровідника.

- Аби не записувати жодних даних, оберіть для [Налашт. GPS] опцію [Вимк.].

#### Про інші обмеження

- Використовуйте функцію GPS відповідно до норм, які діють у тому чи іншому регіоні, чи відповідно до ситуації.

#### Про географічну систему координат

- Використовується географічна система координат «WGS-84».

Нагору