Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > ISO

## ISO

Налаштування світлової чутливості, коли фотоапарат встановлено у режим автоматичного програмування, або режимом вибору сцени обрано (Під водою) (DSC-TX10).

1. MENU (ISO) потрібний режим

| (Авто) | Здійснюється автоматичне налаштування чутливості ISO.
| ///// | Під час зйомки об’єкта, що рухається, або в темряві ефект розмитості можна зменшити завдяки підвищенню чутливості ISO (встановіть більше значення).

Регулювання чутливості ISO (рекомендований показник експозиції)
Чутливість ISO — це швидкісна характеристика носія запису, який містить датчик зображення, що приймає світло. Навіть якщо значення експозиції те саме, зображення різняться залежно від чутливості ISO.
Висока чутливість ISO
Завдяки застосуванню короткої витримки для зменшення ефекту розмитості виконується запис яскравого зображення навіть під час зйомки в темряві.
Однак зображення в такому випадку може містити шуми.
Низька чутливість ISO
Виконується запис пом’якшеного зображення.
Однак, якщо експозиція є недостатньою, зображення може вийти дещо темним.
Поради щодо запобігання розмитості
Навіть якщо фотоапарат надійно зафіксований, але об’єкт зйомки рухається під час експозиції, то знімок вийде розмитим. Виконуючи автоматичне зменшення трясіння фотоапарата, ця функція не здатна ефективно протидіяти розмитості об’єкта.
Розмитість об’єкта часто має місце в умовах слабкого освітлення або при зйомці з великою витримкою.
У таких випадках виконуйте зйомку, дотримуючись наведених нижче інструкцій.

- Виберіть вищу чутливість ISO, аби витримка була коротшою.

- Виберіть режим (Висока чутливість) у меню вибору сцени.

Примітка

- Залежно від вибраного режиму запису окремі пункти MENU неможливо встановити. Детальніше читайте в розділі «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Нагору